# PAPERIN LISÄÄMINEN TASOLLE

## Yleiskatsaus

Taso 1 - 4 (kun vakio/500/2x500/3x500 arkin paperilaatikko on asennettuna. Taso 2 kun vakio 500&2000 arkin paperilaatikko on asennettuna.)
Tasoille 1 ja 4 voidaan asettaa enintään 500 arkkia A5R - A3 (5-1/2" x 8-1/2"R - 11" x 17") -kokoista paperia.
Jos lisäsit tasolle erityyppistä tai -kokoista paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista asetustilan asetukset. Väärät asetukset vaikuttavat automaattiseen paperinvalintaan. Ne saattavat aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.
Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.
Paperin tyypin ja koon tarkastaminen:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].

## Toiminta

Vedä paperitaso ulos.
Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.
Siirry vaiheeseen 3 lisätäksesi paperia. Siirry seuraavaan vaiheeseen lisätäksesi erikokoista paperia.
Säädä ohjainlevyjä A ja B painamalla niiden lukon vipuja ja liu'uttamalla niitä niin, että ne sopivat asetettavan paperin vaaka- ja pystymittoihin.
Ohjainlevyjä A ja B voidaan liu'uttaa. Säädä paperikokoa liu'uttamalla kumpaakin ohjainlevyä samalla, kun painat sen lukon vipua.
Aseta paperi tasolle.
Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 500 arkkia).
Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.
Paina paperitaso varovasti laitteeseen.
Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.
Takaisin ylös