# SATULANIDONTAVIIMEISTELIJÄ

## Yleiskatsaus

Sisältää lajittelutoiminnon, joka tulostaa lajitellut paperit niputtaen jokaisen paperierän, nidontalajittelutoiminnon, joka nitoo tuloste-erät, satulanidontatoiminnon, joka automaattisesti nitoo arkit keskeltä ja taittaa ne kahtia, sekä paperin taittotoiminnon, joka taittaa paperit kahtia.
Jos tulostetut asiakirjat halutaan rei'ittää, valinnainen rei'itysyksikkö on asennettava.

- Toimintojen nimet
- Tarvikkeet
- Satulanidontaviimeistelijän huolto

Toimintojen nimet
×
Viimeistelijän pinoaja
Laite pinoaa nidottavat paperit väliaikaisesti.
×
Ulostulotaso
Nidotut ja lajitellut tulosteet tulevat tälle tasolle.
Tasoa voi siirtää. Vedä taso esille, kun tulostat suurikokoiselle paperille (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" ja 8-1/2" x 13").
×
Oikeanpuoleinen kansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön tai poistaa niittitukoksen.
×
Satulanidontataso
Satulanidotut tulosteet tulevat tälle tasolle.
×
Yläkansi
Paperitukokset voidaan poistaa avaamalla tämä kansi.
×
Etukansi
Avaa kansi, kun haluat vaihtaa niittisäiliön, poistaa niittitukoksen tai poistaa paperitukoksen.
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

- Paperin siirtoyksikkö tarvitaan satulanidontaviimeistelijän asentamiseen sekä vakio/500/2x500/3x500/500&2000 arkin paperilaatikko.
- Älä aseta satulanidontaviimeistelijälle painavia esineitä äläkä paina sitä alaspäin.
- Ole varovainen, kun kytket virran ja kun tulostus on käynnissä, sillä taso voi liikkua ylös ja alas.
- Satulanidontaviimeistelijää ei voi asentaa samaan aikaan viimeistelijän, viimeistelijän (suuri pinoaja), tai satulanidontaviimeistelijän (suuri pinoaja) kanssa.

Tarvikkeet
Satulanidontaviimeistelijässä on oltava seuraava niittisäiliö:
Viimeistely-yksikkö
Niittisäiliö (kolmessa säiliössä on kussakin noin 5000 niittiä) MX-SCX1
Satulanidontaviimeistely-yksikkö
Niittisäiliö (noin 2 000 niittiä säiliötä kohden x 3 säiliötä) AR-SC3
Satulanidontaviimeistelijän huolto
Kun niittikasetista loppuvat niitit, käyttöpaneeliin avautuu asiasta ilmoittava viesti. Vaihda niittikasetti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

## Toiminta

- Niittikasetin vaihtaminen (viimeistely-yksikkö)
- Niittikasetin vaihtaminen (satulanidontaviimeistely-yksikkö)

Niittikasetin vaihtaminen (viimeistely-yksikkö)
Avaa etukansi.
Vedä vipua ja liu’uta satulanidontaviimeistelijää samalla vasemmalle, kunnes se pysähtyy.
Liu'uta viimeistelijää varovasti, kunnes se pysähtyy.
Paina niittikotelon vapautusvipua alaspäin ja poista niittikotelo.
Vedä niittikoteloa oikealle.
Poista tyhjä niittikasetti niittikotelosta.
Aseta uusi niittikasetti niittikoteloon, kuten kuvassa.
Työnnä niittikasettia sisään, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Aseta niittikotelo paikoilleen.
Työnnä niittikoteloa, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Työnnä satulanidontaviimeistelijä takaisin ja kiinnitä se laitteeseen.
Liu'uta viimeistelijää varovasti oikealle, kunnes se lukkiutuu alkuperäiseen asentoonsa.
Sulje etukansi.
Suorittamalla testitulostus nidontalajittelutilassa voit varmistaa, että nidonta tapahtuu oikein.
Niittikasetin vaihtaminen (satulanidontaviimeistely-yksikkö)
Ennen tämän toimenpiteen aloittamista poista tulosteet satulanidontaviimeistelijän ulostulotasolta. Älä aseta poistettuja tulosteita takaisin ulostulotasolle.
Avaa sivuluukku.
Poista tyhjä niittikasetti.
Aseta uudet niittikasetit paikalleen.
Poista niittikasettien kannet ennen asennusta.
Sulje sivuluukku.
Takaisin ylös