# SIVU- JA TAKAOSA

Tässä osassa kuvataan laitteen sivu- ja takaosan osien nimet ja toiminnot.
×
USB-portti (A-tyyppi)
Liitäntää käytetään USB-laitteen, kuten USB-muistin, kytkemiseen laitteeseen.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
USB-portti (B-tyyppi)
Tietokone voidaan kytkeä tähän liittimeen, jolloin laitetta voidaan käyttää tulostimena.
Käytä USB-kaapelina suojattua kaapelia.
Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).
×
LAN-liitin
Yhdistä LAN-johto tähän liittimeen silloin, kun laitetta käytetään verkossa.
Käytä suojattua LAN-johtoa.
×
Vain huoltotarkoitukseen tarkoitettu liitin
Tämä liitin on vain huoltoteknikoita varten.
Jos yhdistät kaapelin tähän liittimeen, laite saattaa vioittua.
Tärkeä huomautus huoltoteknikoille:
Huoltoliittimeen yhdistetyn kaapelin pituuden on oltava alle 3 metriä (118 tuumaa).
×
Virtapistoke
Kun kosketat nimeä, sen tiedot tulevat näkyviin.

Faksin laajennuspaketin on asennettu.

×
Puhelinpistorasia
Puhelin voidaan kytkeä tähän pistorasiaan, kun laitteen faksitoimintoa käytetään.
×
Puhelinlinjan pistorasia
Puhelinlinja kytketään tähän pistorasiaan, kun laitteen faksitoimintoa käytetään.
Takaisin ylös