# KÄYTTÖASETUKSET

Kuvan lähetykseen (kuten sähköposti tai Internet-faksi) liittyviä asetuksia voidaan määrittää.
Seuraavassa kuvatut käyttöasetukset koskevat kaikkia kuvanlähetystoimintoja.
Oletusasetukset
Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen
Käytä tätä asetusta, kun haluat pitää asetukset skannauksen jälkeen (kunnes Paluu perustilaan -toiminto aktivoituu).
Työn autom. alkamisaika skannauksen aikana
Aseta aika aikakatkaisuun alkuperäisen skannaamisen jälkeen. Asetus voi olla 10–240 sekuntia 10 sekunnin askelissa.
Näytön oletusasetukset
Valitse jokin seuraavasta viidestä perusnäytöstä näytettäväksi, kun [Kuvan lähetys] -näppäintä tai [PK]-näppäintä kuvanlähetystilan näytössä kosketetaan.

- Sähköposti
- Verkkokansio
- FTP/Työpöytä
- internet-Faksi
- Tiedon syöttö

Sovella Vain lähetystilan osoitteita
Kun osoite valitaan osoitekirjasta, vain osoitteita, jotka näytetään supistetussa tilassa, sovelletaan.
Osoitekirjan näytöllä on suurempi ensisijaisuus.
Jos kuvanlähetystila on käytössä, osoitekirja näytetään tässä tilassa aloitusnäytön asemesta.
Jos oletusasetus on määritetty "Asetustilassa" valitsemalla [Järjestelmäasetukset] → [Kuvaläh. Asetukset] → [Skannausasetukset] → [Oletusosoite] → [Oletusosoitteen asetus], [Osoitekirjan näytölle annetaan korkeampi prioriteetti.] -toimintoa ei voi käyttää.
Luokka esitetään oletusasetuksena
Valitse luokka, joka näytetään oletusasetuksena.

- Ei mitään
- Toistuva käyttö
- Luokat 1-32

Osoitekirjan laajentaminen
Laajennettu osoitekirja näytetään.
Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta.
Näyttää kaikki kohteet riippumatta siitä, mikä tila on näkyvissä, kun asetus otetaan käyttöön.
Kuvan suunta
Määrittää kuvan oletussuunnan.
Tarkkuuden perusasetus
Seuraavat asetukset ovat valittavissa tavallisen skannaustilan, Internet-faksi-tilan, sähköpostin ja faksitilan oletustarkkuuksiksi.
Skanneri yhteinen
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Sähköposti
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internet-Faksi
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Käytä tallennettua tarkkuutta
Kun käytät asiakirjojen arkistointi -toiminnolla arkistoitua kuvaa, kuvan mukana tallennetut asetukset otetaan käyttöön.
Oletusvalotusasetukset
Valotuksen oletusasetusten määritys asiakirjan skannaukselle kuvanlähetystilassa. Valitse [Autom.] tai [Manuaali]. Jos valitset [Manuaal.], aseta valotukseksi jokin viidestä tasosta.
Alkuperäinen oletuskuvatyyppi
Valitse alkuperäisen tyyppi etukäteen, jotta alkuperäinen voidaan skannata sopivalla tarkkuudella (koskee vain skannaustilaa ja USB-muisti-tilaa).
Seuraavat asetukset voidaan määrittää.

- Teksti / painettu valokuva
- Testi/Kuva
- Teksti
- Valokuva
- Painettu valokuva
- Kartta

Kun valotus on asetettu arvoon [Auto], oletuksena olevaa alkuperäistä asiakirjatyyppiä ei voi valita.
Terävyys
Toimintoa käytetään kuvan ääriviivojen korostukseen ja kuvan terävyyden lisäämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.
Kontrasti
Toimintoa käytetään kuvan kontrastin säätämiseen kuvanlähetystilassa skannatessa. Asetukseksi voidaan valita mikä tahansa taso viidestä.
Saman kuvan lähetys kuin faksilla/I-faksilla lähetetyn
Tällä voidaan ottaa oletusasetus käyttöön tai poistaa se käytöstä. Ota asetus käyttöön, kun haluat lähettää kuvan samanaikaisesti faksi- tai Internetfaksitoiminnolla ja jollain muulla toiminnolla.
Jos asetus ei ole käytössä, kullakin skannausasetuksella määritetty kuva lähetetään sähköpostiin, FTP-palvelimeen, tietokoneen työpöydälle tai verkkokansioon.
Varmista, että painat Seuraava Osoite -painiketta () ennen seuraavan osoitteen valintaa.
Kun tämä asetus on käytössä, käyttäjän on kosketettava [Seur. osoite] -näppäintä ennen seuraavan kohteen syöttämistä sarjalähetyksen aikana.
[Seur. osoite] -näppäintä on kosketettava, vaikka seuraava osoite syötettäisiin pikanäppäimellä.
Jos käyttäjä yrittää syöttää osoitteen koskettamatta [Seur. osoite] -näppäintä, kuuluu kaksinkertainen merkkiääni ja syöttö hylätään.
Skannaus valmis -ääni
Skannauksen päättyessä kuuluvan äänimerkin määritys.
Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä
Estää näyttöjärjestyksen muutokset (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva).
Kun asetus on valittu, järjestys ei muutu. Näyttöjärjestys pysyy sinä, mikä se oli, kun asetus otettiin käyttöön.
Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus
Tämä toiminto pitää faksit ja Internet-faksit muistissa tulostamatta niitä. Faksit voidaan tulostaa antamalla salasana (tehtaan oletusasetus: 0000) numeronäppäimillä.
Salasana
Kun [Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus] on käytössä, syötä salasana (4 numeroa).
Nämä asetukset voidaan määrittää vain, kun vastaanotettuja tietoja ei ole laitteen muistissa (ei koske luottamuksellisessa muistilokerossa tai jatkosarjalähetysmuistilokerossa olevia tietoja).
Oletusvarmennusleima
Tällä voidaan ottaa oletusasetus käyttöön tai poistaa se käytöstä. Ota asetus käyttöön, kun haluat, että varmennusleima painetaan aina alkuperäisiin, jotka on jo skannattu automaattisen syöttölaitteen avulla.

- Sähköposti/Skannaus/Tiedon Syöttö
- Faksi/Internet-Faksi

Häivytyksen säätö
Tällä säädetään häivytystoiminnon oletushäivytysleveys. Määritä arvo välille 0 mm (0”) - 25 mm (1”) 3 mm:n (1/8”) portain sekä reunan että keskiosan häivyttämiselle.
Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus
Tämä toiminto on käytettävissä, kun vastaanotettujen tietojen kuvantarkistusasetus on käytössä.
* Tämä näytetään, kun faksin laajennuspaketti tai Internet-Faksin laajennuspaketti on asennettu. Jos "Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus" on asetettu asetukselle , tätä asetusta ei voi valita.
Jos "Salasanan vaihtaminen" tai "Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus" on asetettu asetukselle , salasanan syöttökenttä ei ole käytössä.
SALLI/ESTÄ ASETUKSET
Rekisteröinnin poistaminen käytöstä
Näitä asetuksia käytetään estämään kohteiden tallennus. Tallennus laitteelta, tallennus Asetustilasta (Internet-versio) ja tallennus tietokoneelta voidaan estää jokainen erikseen.
Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista
Estää osoitteen hallinnan laitteesta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.
Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta
Estää kohteen tallennuksen Asetustilassa (Internet-versio).
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yksittäinen

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.
Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
Tällä asetuksella voidaan estää työohjelmiin tallennettujen kuvanlähetysasetusten poistaminen ja muuttaminen.
Kaikkien ohjelmakohteiden rekisteröinnin kielto
Tämä estää osoitekirjan käytön, kun ohjelma on tallennettu.
Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.
Estää kaikentyyppiset muistilokeron rekisteröinnit.
Määritä asetus kullekin seuraavista:
Pollausmuisti, Luottamuksellinen, Jatkosarjalähetys (Suora syöttö), Jatkosarjalähetys (Osoitekirja)
Poista kohteen rekisteröinti käytöstä globaalilla osoitehaulla
Poistaa osoitteen hallinnan yleisestä osoitehausta.
Määritä asetus kullekin seuraavista:
Sähköposti, Internet-faksi, Faksi
Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.
Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla
Poistaa käytöstä Network Scanner Tools -ohjelman osoitteen hallinnan.
Käytä asetusta, kun haluat estää toisen laitteen tietojen tallennuksen osoitekirjan Saapuvien reitityksen kautta.
Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys
Tämä estää saapuvien reitityksen.
Asetukset tiedonsiirron estämiseksi
Näitä asetuksia käytetään poistamaan seuraavat lähetystoiminnot käytöstä.
Estä [Uud.läh] kuvanlähetyst.
Asetus poistaa [Läh. uudelleen] -näppäimen käytöstä kuvan lähetystilan perusnäytössä.
Estä valinta osoitekirjasta
Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.
Poista suora syöttö käytöstä
Estää kohdeosoitteen ja muiden suoran syötön.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)

Valitse kaikki: Valitsee kaikki kohteet.
Tyhjennä valitut: Tyhjentää kaikki valinnat.
Estä PC-I-faksin lähetys
Estää PC-Internet-faksin lähetyksen.
Oman numeron ja nimen asetus
Tallentaa faksin tai Internet-faksin lähettäjän tiedot.
Lähettäjän tietojen rekisteröinti
Käytä tätä asetusta faksin ja Internet-faksin lähettäjän nimen, lähettäjän faksinumeron sekä Internet-faksin lähettäjän osoitteen tallentamiseen. Tallennettu lähettäjän nimi ja faksinumero tai Internet-faksin lähettäjän osoite tulostetaan vastaanotetun faksin yläreunaan.
Lähettäjän nimi
Syötä lähettäjän nimi. Lähettäjän nimessä voi olla enintään 20 merkkiä.
Lähettäjän faksinumero
Määrittää lähettäjän faksinumeron.
Voit lisätä numeroiden väliin tauon koskettamalla [-]-näppäintä.
Voit lisätä välilyönnin numeroiden väliin koskettamalla [Välilyönti]-näppäintä.
Internet-faksin oma osoite
Syötä lähettäjän oletusosoite (enintään 56 merkkiä).
Oman nimivalinnan rekisteröinti
Tallentaa muun toiminnon ”Oman nimen valinnan” lähettäjän nimen. Lähettäjän nimiä voidaan tallentaa enintään 18.
Lisää uusi
Tallenna lähettäjän nimi. Enintään 20 merkkiä voidaan tallentaa.
Kun olet syöttänyt lähettäjän nimen, kosketa [Tallenna]-näppäintä.
Lähettäjän nimelle määritetään automaattisesti pienin käyttämätön rekisteröintinumero väliltä 01–18. Tätä numeroa ei voi muuttaa.
Lähettäjäluettelo
Näyttää tallennetut lähettäjän nimet.
Lähettäjän nimen valinta poistaa valitun nimen.
Takaisin ylös