# KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÄMINEN(TERÄVYYS)

## Yleiskatsaus

Toiminto tarkentaa tai pehmentää kuvaa säätämällä terävyyttä.
Terävyys on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

## Toiminta

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Terävyys]-näppäintä.
Voit säätää terävyyttä -näppäimellä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Terävyys-asetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [Peruuta]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös