# SAMAN KUVAN TOISTAMINEN YHDELLÄ ARKILLA(TOISTA ASETTELU)

## Yleiskatsaus

Toiminto kopioi useita samoja alkuperäiskuvia yhdelle arkille. Voit valita kopioinnin toistoasetukseksi jonkin seuraavista kolmesta tyypistä.

Toistotapa | Kuvaus
--- | ---
Autom. | Arkille sopivien toistokopioiden enimmäismäärä lasketaan automaattisesti perusnäytössä valitun alkuperäisen koon, paperikoon ja kopiointisuhteen mukaan.
Kiinteä toisto | Kun valitset toistomäärän, alkuperäisen koon ja paperikoon kuvien arkille kopiointia varten, kopiosuhde lasketaan automaattisesti ja alkuperäinen kopioidaan.
Kuvan toisto | Toiminnolla kopioidaan A4 (8-1/2" x 11")- tai A3 (11" x 17") -arkeille toistuvasti eikä alkuperäisen kuvan kopiosuhdetta muuteta. Voit valita jonkin seuraavista viidestä alkuperäisen koosta: Alkuperäisen koko enintään 130 mm x 90 mm (3" x 5") Alkuperäisen koko enintään 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4") Alkuperäisen koko enintään 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8") Alkuperäisen koko enintään 100 mm x 150 mm (5" x 7") Alkuperäisen koko enintään 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")

- Toista asettelu on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.
- Jos kohdassa [Kiint. toisto] automaattisesti saatu kopiosuhde ylittää 25:stä 400 %:iin, tuloksena on virhe. Toista valitsemalla tulostuspuolien lukumäärä.
- Jos käytät Toista kuva -toimintoa, alkuperäinen on aina asetettava valotuslasille.

Tätä toimintoa ei voi yhdistää toimintojen Sekakoko alkuperäiset ja 2-puolinen kopio kanssa.

## Toiminta

- Kopiointi laskemalla toistomäärä automaattisesti (Autom.)
- Kopiointi määrittämällä toistomäärä (Kiinteä toisto)
- Alkuperäisen valokuvan toisto todellisessa koossa (Kuvan toisto)

Kopiointi laskemalla toistomäärä automaattisesti (Autom.)
Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu] -näppäintä.
Kosketa [Autom.]-näppäintä.
Tarkista automaattisesti lasketut toistettavat puolet.
Muuta tarvittaessa alkuperäisen kokoa, paperikokoa tai kopiointisuhdetta [Alkuperäinen]-, [Paperin val.]- ja [Kopiosuhde]-näppäimillä.

- ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN
- MANUAALINEN KOPIOSUHTEEN VALINTA
- PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Määritä toiston jaon viiva.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Automaattiasetusten peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Jos haluat useamman kuin yhden kopion,
aseta kopioiden määrä kopioiden näyttönäppäimellä.

Kopiointi määrittämällä toistomäärä (Kiinteä toisto)
Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu] -näppäintä.
Kosketa [Kiint. toisto] -näppäintä.
Valitse alkuperäisen koko ja paperikoko [Alkuperäinen]- ja [Paperin val.] -näppäimillä.

- ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN
- PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Aseta toistojen määrä [Toistomäärä]-näppäimellä.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Automaattilaskennan tulos näkyy kopiointisuhteena.
Jos kopiointisuhde on jokin muu kuin 25 % - 400 %, tapahtuu virhe.
Määritä toiston jaon viiva.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kiinteän toistoasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Jos haluat useamman kuin yhden kopion,
aseta kopioiden määrä kopioiden näyttönäppäimellä.

Alkuperäisen valokuvan toisto todellisessa koossa (Kuvan toisto)
Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Toista asettelu]-näppäintä.
Kosketa [Kuvan toisto] -näppäintä.
Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä ja valitse alkuperäisen koko.
Kun kosketat alkuperäisen kokonäppäintä, alkuperäisen suunta näkyy "Suunta"-kohdassa. Aseta alkuperäinen kuvan suuntaisesti.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Kosketa [Paperin val.] -näppäintä ja valitse paperikoko.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Kun kosketat [Alkuperäinen]-näytössä [Alkuperäisen koko enintään 130 mm x 90 mm (3" x 5")] -näppäintä, voit valita vain A4-paperikoon.
Valokuvan toistoasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Voit tarkistaa alkuperäisen suunnan Alkuperäinen-näytön Suunta-kohdasta.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Jos haluat useamman kuin yhden kopion,
aseta kopioiden määrä kopioiden näyttönäppäimellä.
Takaisin ylös