# VÄRIKASETIN VAIHTAMINEN

## Yleiskatsaus

Kun väriaine on vähissä, näytetään viesti, joka kehottaa sinua vaihtamaan väriainesäiliön.
Säilytä kunkin värin täyttä väriainekasettia lähettyvillä, jotta voit vaihtaa väriainekasetin heti, kun väriaine loppuu.
Vaihtoviesti
Kun väriaine on loppumassa, seuraava viesti näytetään: "Valmis skannaamaan kopiota varten.". (Valmistele uusi väriainekasetti.). Kun tämä viesti näytetään, ota valmiiksi vaihtoväriainekasetti.
Kun väriaineen määrä edelleen vähenee, näytetään viesti "Vaihda värisäiliö." Kun tämä viesti näytetään, vaihda väriainekasetti.

Jos jatkat laitteen käyttöä vaihtamatta väriainekasettia, seuraava viesti näytetään. Kun laite siirtyy tähän tilaan, tulostusta ei voi suorittaa, ennen kuin väriainekasetti on vaihdettu.

- Älä heitä väriainekasettia tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön ja se voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainekasetteja pienten lasten ulottumattomissa.
- Jos väriainekasettia säilytetään pystyasennossa, väriaine voi kovettua ja muuttua käyttökelvottomaksi. Säilytä väriainekasetteja aina kyljellään.
- Jos käytät muuta kuin SHARPin suosittelemaa väriainekasettia, laitteen tuottama laatu ja suorituskyky voivat heikentyä. Olemassa on lisäksi laitteen vahingoittumisen vaara. Käytä aina SHARPin suosittelemaa väriainekasettia.

Tulostuskuva saattaa haalistua tai kuva saattaa muuttua epätarkaksi käyttöolosuhteiden mukaan.

- Säilytä käytetyt väriainekasetit muovipussissa (älä heitä niitä pois). Huoltoteknikko kerää käytetyt väriainekasetit.
- Näytä väriaineen likimääräinen jäljellä oleva määrä (prosentteina) pitämällä [Kotinäyttö]-painiketta painettuna tulostuksen aikana tai valmiustilassa.
- Jos väriaine loppuu ja kotinäyttö on avoinna, [Ei väriainetta] -viesti näytetään näytön oikeassa yläkulmassa.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Vedä väriainekasettia itseesi päin.
Vedä väriainekasetti varovasti ulos vaakatasossa.
Jos sitä nykäistään, väriainetta saattaa roiskua kasetista.
Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin kuvan osoittamalla tavalla ja vedä se ulos laitteesta hitaasti.
Ota uusi väriainekasetti pakkauksesta ja ravistele sitä viisi tai kuusi kertaa.
Aseta uusi väriainekasetti laitteeseen vaakatasossa hitaasti.
Työnnä kasettia sisään, kunnes se napsahtaa tiukasti paikalleen.
Työnnä kasettia sisään edelleen, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Laite siirtyy automaattisesti kuvansäätötilaan, kun väriainekasetti on vaihdettu. Älä avaa etukantta tämän aikana.
Takaisin ylös