# AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN KAKSIPUOLISESSA KOPIOINNISSA

## Yleiskatsaus

- Voit tehdä kaksipuolisia kopioita määrittämällä kaksipuoliset kopiointiasetukset ennen alkuperäisen skannausta.
- Kaksipuolinen kopiointi säästää paperia.

## Toiminta

Kosketa [2-puol. kopio] -näppäintä ja valitse kaksipuolisen kopion tyyppi.
Voit tehdä kaksipuolisia kopioita määrittämällä kaksipuoliset kopiointiasetukset ennen alkuperäisen skannausta.
Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
Voit tehdä yksipuolisista pystysuuntaisista alkuperäisistä kaksipuolisia kopioita tai kääntää kääntöpuolen etupuolelle kopioidessasi kaksipuolista alkuperäistä valitsemalla [Kierrä kääntöpuolen kuvaa 180 astetta] -valintaruudussa .
Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaiteeseen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

Varmista, että haluttu paperi (lokero) on valittu.

- Vaihda paperi (taso) koskettamalla [Paperin val.] -näppäintä.
  - PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Alkuperäisasiakirjan koko voi aiheuttaa sen, että alkuperäistä vastaavaa paperikokoa ei valita automaattisesti. Vaihda siinä tapauksessa paperin koko manuaalisesti.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös