# KROMAATTISTEN VÄRIEN POISTAMINEN SKANNATUSTA ALKUPERÄISASIAKIRJASTA ENNEN LÄHETTÄMISTÄ(JÄTÄ VÄRI POIS)

## Yleiskatsaus

Tätä toimintoa ei voi käyttää faksi- tai Internet-faksitilassa.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Jätä väri pois] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Kun asetukset on tehty, kosketa [Edellinen] -näppäintä.
Jätä väri pois -asetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Jätä väri pois] -näppäintä.
Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS".

- Jos asetit alkuperäiset sivut asiakirjan syöttötasolle, kaikki sivut skannataan.
  Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
- Jos asetit alkuperäisen sivun valotuslasille, skannaa sivu kerrallaan.
  Kun skannaus on valmis, aseta seuraava alkuperäinen sivu ja kosketa [Käynnistä]-näppäintä. Toista, kunnes kaikki sivut on skannattu, ja paina sitten [Luku Loppu] -näppäintä.
  Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.

Koskettamalla [Muuta asetus] -näppäintä skannauksen lopetuksen vahvistusnäytössä voit muuttaa valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa. (Kuitenkin skannattaessa alkuperäisasiakirjan jokainen sivunumeroltaan parillinen sivu ainoastaan valotusta voidaan muuttaa.)
Takaisin ylös