# REI'ITYS-ASETUS

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto rei'ittää kopiot ja siirtää ne tasolle. Voit käyttää rei'itystoiminnon kanssa paperikokoja A4, A3 (7-1/4" x 10-1/2"R - 11" x 17").
Voit katsoa reikien sijainnin "ESIKATSELUNÄYTÖSTÄ".

- Paperin rei'ittämistä varten tarvitaan rei'itysyksikkö.
- A3W (12" x 18") -kokoista paperia ja erikoismateriaaleja, kuten kalvoja ja välilehtipaperia, ei voi käyttää.
- Et voi käyttää paksua paperia, jonka paino on 129 g/m2 tai enemmän.
- Rei'itystä ei voi käyttää yhdessä nidonta- ja taittotoimintojen kanssa.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Rei'itys]-näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.

- Kun Ladonta-valintaruutu on valittu, lajitellut arkit siirretään sarja kerrallaan, joten käyttäjän on helppo ottaa ne ulostulotasolta
- Voit vaihtaa ulostulotasoa koskettamalla [Ulostulotaso]-näppäintä ja valitsemalla uuden tason.

Takaisin ylös