# AUTOMAATTINEN KALIBROINTI

Tulostustoimintoon liittyvät asetukset voidaan konfiguroida.
Värien automaattinen korjaus silloin, kun värikopioiden värit eivät näy.
Laite tulostaa testisivun, testisivu skannataan ja värit korjataan automaattisesti.
Kun [Suorita]-näppäintä on kosketettu ja testisivu on tulostettu, näkyviin tulee viesti, joka kehottaa aloittamaan automaattisen kalibroinnin.
Aseta testisivu valotuslasille kuvan osoittamalla tavalla (siten, että sivun reunassa oleva ohut viiva on vasemmalla).
Aseta testisivun päälle samankokoista kopiointipaperia (noin viisi arkkia), sulje automaattinen syöttölaite varovasti ja kosketa [Suorita]-näppäintä.

- Jos värit ovat edelleen pois tasapainosta automaattisen kalibroinnin suorittamisen jälkeen, automaattisen kalibroinnin suorittaminen uudelleen saattaa parantaa väriä.

Takaisin ylös