# TALLENNUS KIINTOLEVYLLE

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa toimintopaneelissa [Skannaa kiintolevylle] -näppäintä.
Määritä tiedostonimi ja kansio.

- Alkuperäiset skannausasetukset: katso kopiointi- tai kuvanlähetystilan selitykset.
- Jos alkuperäinen asiakirja on kaksipuolinen, kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä ja sitten joko [2-Puol. Lehtiö ] -näppäintä tai [2-Puol. Kirja] -näppäintä alkuperäisen asiakirjan mukaisesti.

Aloita skannaus koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Skannauksen ja tiedoston tallennuksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.
Takaisin ylös