# ERIKOKOISTEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN(SEKAKOKO ALKUPERÄISET)

## Yleiskatsaus

Tällä toiminnolla kopioidaan erikokoiset alkuperäiset samanaikaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa alkuperäisten koot ovat B4 (8-1/2" x 14") ja A3 (11" x 17").
Alkuperäisten asiakirjojen skannauksen yhteydessä laite havaitsee automaattisesti jokaisen alkuperäisen asiakirjan koon ja käyttää koolle sopivaa paperia.
Kun Sekakoko alkuperäiset -asetus on yhdistetty automaattisen kopiointisuhteen valinnan kanssa, laite säätää suhteen erikseen kullekin alkuperäiselle asiakirjalle valitun paperikoon mukaan, mikä mahdollistaa yhtäläisen tulostuskoon.
Sekakokoisten alkuperäisten ja automaattisen kopiosuhteen valinnan yhdistäminen
(Automaattinen kopiointisuhde ja A3 (11" x 17") on valittu)
Sekakoko alkuperäiset -asetuksia on kaksi.

Sama leveys | Eri leveys
--- | ---
Käytä tätä asetusta, jos alkuperäiset ovat erikokoisia, mutta niissä on samanpituisia sivuja. Aseta alkuperäisasiakirjat syöttötasolle siten, että samanpituiset sivut ovat yhdessä kohdistettuina vasemmalla puolella. A3 ja A4 B4 ja B5 A4R ja A5 11" x 17" ja 8-1/2" x 11" 8-1/2" x 14" ja 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 14" ja 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 13" ja 8-1/2" x 11"R 8-1/2" x 13" ja 5-1/2" x 8-1/2" 8-1/2" x 11"R ja 5-1/2" x 8-1/2" | Käytä tätä asetusta, jos alkuperäisasiakirjat ovat erikokoisia eikä niissä ole samanpituisia sivuja. Tätä asetusta voi käyttää vain seuraavissa kokoyhdistelmissä: A3 ja B4 A3 ja B5 B4 ja A4 A4 ja B5 B4 ja A4R B4 ja A5 B5 ja A4R B5 ja A5 11" x 17" ja 8-1/2" x 14" 11" x 17" ja 8-1/2" x 13" 11" x 17" ja 5-1/2" x 8-1/2"

Sekakoko alkuperäiset on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

- Automaattisen kaksipuolisen kopioinnin tiloja "2-puolisesta 2-puolinen" ja "2-puolisesta 1-puolinen" ei voi käyttää.
- Kun [Eri leveys] on valittuna, nidontaa ei voi käyttää.
- Sekakoko alkuperäiset -toiminnolla ei voi kopioida alkuperäisiä, jotka ovat samankokoisia mutta asetettu eri suuntaisiksi (kuten A4 ja A4R (8-1/2" x 11" ja 8-1/2" x 11"R)).

[Järjestelmäasetukset] "Asetustilassa" → [Laiteasetukset] → [Alkuperäisen syöttötapa]
Valitse tämä asetus, jos skannaat aina sekakokoisia alkuperäisasiakirjoja.

## Toiminta

Kosketa ensin [Muut]- ja sitten [Sekakokoinen alkuperäinen] -näppäintä.
Aseta sekakokoisten alkuperäisten "Alkuperäinen"-asetukseksi "Autom.".
Kosketa [Sama leveys] -näppäintä tai [Eri leveys] -näppäintä alkuperäisasiakirjojen mukaisesti.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Sekakokoinen alkuperäinen -asetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Aseta alkuperäisasiakirja kopioitava puoli ylöspäin syöttötasolle ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäisasiakirja Sekakoko alkuperäiset -näytössä näkyvällä tavalla.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös