# USEIDEN ALKUPERÄISASIAKIRJOJEN SKANNAAMINEN YHDELLÄ KERTAA(TYÖN KOKOAMINEN)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon avulla voit jakaa monisivuisen alkuperäisen asiakirjan osiin ja skannata jokaisen osan käyttäen automaattista syöttölaitetta, minkä jälkeen voit lähettää sivut yhtenä lähetyksenä. Voit lähettää myös faksin asettamalla alkuperäiset joko automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
Käytä tätä toimintoa, kun alkuperäisiä sivuja on enemmän kuin automaattiseen syöttölaitteeseen mahtuu kerralla.
Kun skannaat alkuperäisiä, sarjoihin jaettuja asiakirjoja, skannaa ensin sarja, jossa on ensimmäinen sivu.
Asetuksia, jotka valitset ensimmäiselle sarjalle, voidaan käyttää kaikille jäljellä oleville sarjoille.

- Enintään 999 sivua voi skannata.
  Huomaa, että kun muistia käytetään muihin töihin, voidaan skannata vähemmän sivuja.
- Jos muisti täyttyy skannauksen aikana, näkyviin tulee viesti ja lähetys peruutetaan.
- Kunkin alkuperäiserän skannausasetuksia voi muuttaa

## Toiminta

Aseta alkuperäiset asiakirjat automaattiseen syöttölaitteeseen.
Alkuperäisen voi asettaa myös valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Määritä osoite.

- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- VALITTUJEN OSOITTEIDEN LUETTELON KATSOMINEN
- HAKUNUMERON KÄYTTÖ OSOITTEEN HAKEMISEEN
- OSOITTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI
- VERKKOKANSION MÄÄRITTÄMINEN
- OSOITTEEN HAKEMINEN OSOITEKIRJASTA
- LÄHETYSLOKIN KÄYTTÄMINEN UUDELLEENLÄHETYKSEEN

Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Työn Kokoaminen]-näppäintä.
Kosketa [Työn Kokoaminen] -näppäintä.
Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.
Työn kokoamisasetuksen peruuttaminen:
Poista valintamerkki koskettamalla [Työn Kokoaminen] -näppäintä.
Skannaa ensimmäinen sarja koskettamalla [Käynnistä]-näppäintä.
Kosketa [Esikatselu]-näppäintä ja katso esikatselukuva ennen faksin lähettämistä. Lisätietoja on kohdassa " LÄHETETTÄVÄN KUVAN TARKISTUS". Tämän toiminnon asetuksia ei voi kuitenkaan muuttaa esikatselunäytössä.
Aseta seuraava alkuperäissarja ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.
Alkuperäisen skannaamisen peruuttaminen:
Kosketa ([Peruuta skannaus]) -näppäintä. Kaikki skannattu data tyhjennetään.
Kosketa [Käynnistä lähetys]-näppäintä.

- Jos mitään toimenpidettä ei suoriteta minuutin sisällä vahvistusikkunan ilmestymisestä näyttöön, skannaus päättyy automaattisesti ja lähetys menee varaukseen.
- [Muuta asetus] -näppäimellä voit muuttaa kunkin skannattavan alkuperäisasiakirjan sivun valotusta, tarkkuutta, skannauskokoa ja lähetyskokoa. Kun työn kokoamistoimintoa käytetään yhdessä "Muut"-kohdasta valitun "2->1"-asetuksen kanssa, vain valotusta voidaan muuttaa kutakin parillista alkuperäissivua skannatessa.

Takaisin ylös