# PERUSASETUKSET

Seuraavat asetukset liittyvät kopiointiin.
Näillä toiminnoilla valitut oletusasetukset koskevat laitteen kaikkia toimintoja (ei pelkkää kopiointitoimintoa).
Kopiointiasetukset palautetaan alkuperäisiksi, kun [VIRTA]-painike kytketään päälle, kun [PK]-näppäintä kosketetaan tai kun automaattisen perusasetuksiin palautumisen aikaväli on kulunut. Näitä asetuksia käytetään muuttamaan kopiointitilan oletusasetuksia.
Seuraavat asetukset voidaan muuttaa:

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Paperitaso | Määritä paperitaso, jota käytetään oletustasona.
Valotustapa | Valotustilan oletusasetusten määritys.
Kopiosuhde | Kopiosuhteen oletusasetuksen määritys.
2-puol. kopio | Kaksipuolisen tilan oletusasetusten määritys. Jos asetukseksi valitaan muu kuin ”1-puolisesta 1-puolinen” ja kaksipuolinen toiminto tai automaattinen syöttölaite ei toimi kunnolla tai poistetaan käytöstä, asetukseksi vaihtuu ”1-puolisesta 1-puolinen”.
Ulostulo | Tulostusmenetelmän ja ulostulotason oletusvalinnan määritys.
Palaa oletusasetuksiin | Palauttaa kaikki asetukset tehtaan oletusasetuksiksi.

Takaisin ylös