# KOPIOASETUKSET

Seuraavat asetukset liittyvät kopiointiin.
Näillä toiminnoilla valitut oletusasetukset koskevat laitteen kaikkia toimintoja (ei pelkkää kopiointitoimintoa).
Kopioinnin valotuksen säätö
Valotustason säätö, kun kopioinnin valotustilaksi on valittu [Autom.].
Säätää kopioinnin valotustason valotuslevylle ja automaattiselle syöttölaitteelle mustavalkotilassa.
Kääntökopioinnin asetus
Kun alkuperäinen ja paperi asetetaan erisuuntaisesti, tämä toiminto kääntää kuvaa automaattisesti 90 astetta, jotta se kopioituu paperille oikein.
Ota kääntökopioinnin asetus käyttöön, kun kopioit A5 (5-1/2” x 8-1/2”) -kokoisia alkuperäisiä A5R (5-1/2” x 8-1/2”R) -kokoiselle paperille.
Lisää tai muuta esiasetettuja kopiosuhteita.
Lisää kaksi esimääritettyä suurennussuhdetta (101 % - 400 %) ja kaksi esiasennettua pienennyssuhdetta (25 % - 99 %).
Voit myös tarvittaessa muuttaa esiasetettua suhdetta.
Muita esiasetettuja suhteita kuin lisättyjä esiasetettuja suhteita ei voi muuttaa.
Enimmäiskopiomäärän asetus
Tällä asetuksella määritetään maksimimäärä, joka voidaan syöttää kopioiden lukumääräksi (jatkuvien kopioiden lukumäärä). Mikä tahansa numero välillä 1–999 voidaan valita.
Marginaalinsiirron perusasetus
Marginaalin siirron oletusasetuksen määritys. Määritä sekä etu- että takapuolen arvo asteikolla 0–20 mm (0–1”) 1 mm:n portain (2/8”).
Häivytyksen säätö
Tällä säädetään häivytystoiminnon oletushäivytysleveys. Määritä arvo välille 0 mm (0”) - 25 mm (1”) 3 mm:n (1/8”) portain sekä reunan että keskiosan häivyttämiselle.
Monikuva alkuasetus
Aseta oletustila moniotokselle. Valitse moniotokselle sivuasettelu, lisätäänkö reunat, ja jos lisätään, ovatko reunat kiinteitä tai katkoviivoja.
Korttitoiminnon asetukset
Tällä määritetään korttitoiminnon oletusarvoinen alkuperäisen asiakirjan koko.
Määritä alkuperäisen X-mitta (vaakataso) ja Y-mitta (pystytaso) välille 25 mm (1”) - 216 mm (8-1/2”) 3 mm:n (1/8”) portain.
Sovita sivulle
Kun tämä toiminto valitaan, [Sovita sivulle] -näppäin näkyy aina korttitoimintonäytössä.
Automaattinen satulanidonta
Satulanidonta suoritetaan automaattisesti, kun vihkokopiointitoiminto on käytössä.
Tab.kopioinnin alkuasetus
Asetuksella määritetään kuvansiirron leveyden (sarkainleveyden) oletusasetus sarkainkopioinnissa.
Määritä arvo välille 0 mm (0”) - 25 mm (1”) 3 mm:n (1/8”) portain.
Ohjelman rekisteröinnin/poiston esto
Tällä asetuksella voidaan estää työohjelmiin tallennettujen kopiointiasetusten poistaminen ja muuttaminen.
Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa
Estää ohisyöttötason käytön 2-puolisessa kopioinnissa.
Ohisyöttötasoa käytetään usein tarra-arkkien, kalvojen ja muiden sellaisten erikoismateriaalien tulostukseen, joiden kaksipuolinen tulostus on kielletty. Jos tällainen erikoismateriaali pääsee kääntöyksikköön, se voi aiheuttaa tukoksen tai vaurioittaa yksikköä. Jos käytät usein tulostusmateriaalia, jolle 2-puolinen tulostus on kiellettyä, suosittelemme, että otat tämän asetuksen käyttöön.
Autom. paperinvalinnan esto
Poistaa automaattisen paperinvalinnan käytöstä.
Kun asetus on käytössä, valotuslevyllä tai automaattisessa syöttölaitteessa olevan alkuperäisen saman paperikoon automaattista valintaa ei tapahdu.
Automaattinen paperinsyöttötason valinta
Kun tämä asetus on käytössä ja paperia asetetaan syöttötasolle laitteen ollessa kopiointitilassa ja valmiustilassa, kyseinen taso valitaan automaattisesti.
Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti
Estää mukautetun kuvan tallennuksen.
Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana
Poistaa kuvan lähetystoiminnon käytöstä kopioinnin aikana.
600dpi x 600dpi skannaus syöttölaitteella
Automaattista syöttölaitetta käytettäessä tarkkuutta voidaan säätää arvosta 600 x 300 dpi arvoon 600 x 600 dpi (korkea laatu).
Korkeaa laatua käytettäessä pieni teksti ja ohuet viivat toistetaan suuremmalla selkeydellä, mutta skannausnopeus on hitaampi.
Kun korkealaatuista tilaa ei ole valittu, seuraavat ehdot on täytettävä, jotta voidaan skannata 600 x 300 dpi:llä ja saavuttaa paras nopeus.

- Kopiointisuhteeksi on asetettava 100 %.
- Älä valitse erikoistoimintoa, joka muuttaa suhdetta.

Nopea skannaus valotuslasilta
Valotuslasia käytettäessä mustavalkokopioinnin tarkkuutta voidaan säätää arvosta 600 x 600 dpi arvoon 600 x 400 dpi (suurinopeuksinen tila).
Suurinopeuksista tilaa käytettäessä ensimmäinen kopiointi on nopeampi, mutta kuva ei ole yhtä selvä.
Kun korkealaatuista tilaa ei ole valittu, seuraavat ehdot on täytettävä, jotta voidaan skannata 600 x 300 dpi:llä ja saavuttaa paras nopeus.

- Kopiointisuhteeksi on asetettava 100 %.
- Älä valitse erikoistoimintoa, joka muuttaa suhdetta.

Automaattinen tyhjennys ennen työn kopiointia
Mahdollistaa automaattisen tyhjennystoiminnon käytön silloinkin, kun kopiointityö ei ole valmis. Näin voidaan ehkäistä laitteen varattuna oleminen keskeneräisen kopiointityön vuoksi.
Takaisin ylös