# PALVELUASETUKSET

Valitse yleiset verkkoasetukset.
Valitse asetukset seuraaville: DNS-järjestelmä, SMTP, SNMP, WINS, Kerberos-todennus, SNTP ja mDNS.
DNS
DNS-asetukset
Ensisijainen palvelin
Syötä ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
Toissijainen palvelin
Syötä toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.
Aikakatkaisu
Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia.
Määritettyä aikakatkaisua käytetään, kunnes yhteys DNS-palvelimeen muodostetaan perusasetusten mukaisella tavalla.
Palvelimen Nimi
Syötä valitun DNS-palvelimen verkkotunnus.
Dynaaminen DNS-päivitys
Asetuksen valinta ottaa käyttöön DNS-palvelimen dynaamisen päivityksen.
Päivitysväli
Syötä DNS-palvelimen päivitysten aikaväli.
WINS
WINS-asetukset
Ensisijainen palvelin
Syötä ensisijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
Toissijainen palvelin
Syötä toissijaisen WINS-palvelimen IP-osoite.
Aluetunnus
Syötä aluetunnus.
SMTP
SMTP-asetukset
Ensisijainen palvelin
Syötä ensisijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Toissijainen palvelin
Syötä toissijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero
Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 25.
Aikakatkaisu
Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia. Asetusta käytetään yhteyden muodostamisessa SMTP-palvelimeen sekä tietojen lähetyksessä sähköpostia koskevien järjestelmäasetusten mukaisella tavalla.
Lähdeosoite
Jos tietojen lähetys epäonnistuu, palvelin saattaa palauttaa toimittamattoman sähköpostin.
Syötä sähköpostisoite (vain yksi) tällaisten toimittamattomien sähköpostien vastaanottamista varten.
Osoitteen kannattaa yleensä olla pääkäyttäjän sähköpostiosoite.
SSL-käyttöön
Jos SSL-salaus on käytössä, TLS-salattua SMTP-yhteyttä voidaan käyttää STARTTLS-komennolla.
Tämä edellyttää, että palvelin tukee STARTTLS-komentoa.
Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin SMTP-yhteyden portin numero.
SMTP-todennus
Suorittaa SMTP-palvelimen todennuksen.
Jos käytät Kerberos-todennusta, määritä KDC-palvelin, portin numero ja alue Kerberos-todennuksen asetukset -sivulla.
Käyttäjänimi
Syötä käyttäjänimi.
Salasana
Syötä salasana.
Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
POP ennen SMTP:tä
Jos on valittuna, sinut todennetaan POP-palvelimessa ennen SMTP-yhteyden käyttöä.

- POP3-palvelin: Syötä toissijaisen SMTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
- Portin numero: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden POP3-portin numero. Oletusasetus on portti 110.
- POP-todennus: Jos on valittuna, todennusprotokollaa (mukaan lukien APOP) käytetään POP3-palvelimen todennukseen.
- Käyttäjänimi: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden käyttäjänimi.
- Salasana: Syötä POP ennen SMTP:tä -yhteyden salasana. Vaihda salasana valitsemalla [Vaihda salasana] -asetukseksi .
- SSL käyttöön: Jos on valittuna, SSL-salattu POP-yhteys tai TLS-salattu POP-yhteys STLS-komennolla on käytössä.
  Tämä edellyttää, että palvelin tukee SSL-salattua POP-yhteyttä tai STLS-komentoa.
  Salli SSL-salattu yhteys asettamalla ”Portin numero” SSL-salatun POP-yhteyden portin numeroksi.
  Salli TLS-salattu POP-yhteys asettamalla ”Portin numero” samaksi kuin normaalin POP3-yhteyden portin numero.

Yhteystesti
Testaa yhteys SMTP-palvelimeen koskettamalla [Suorita]-painiketta.
SNMP
SNMPv1-asetukset
SNMPv1-asetukset
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää SNMPv1-asetukset.
Pääsytapa
Määritä pääsytapa.
GET Community
Syötä GET Community -nimi laitetietojen SNMP:llä hakua varten.
SET Community
Syötä SET Community -nimi, joka vaaditaan SNMP-asetusten määritystä varten.
Vaihda SET Community
Vaihda SET Community valitsemalla .
TRAP Community
Syötä yhteisötunnus laitteesta lähetettävää SNMP TRAP -viestiä varten.
TRAP-kohdeosoite
Syötä kohdetietokoneen IP-osoite SNMP TRAP -yhteyttä varten.
SNMP v3 -asetukset
SNMP v3 -asetukset
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää SNMPv3-asetukset.
Käyttäjänimi
Syötä käyttäjänimi.
Todennusavain
Valitse algoritmi ja syötä todennusavain.
Tietosuoja-avain
Syötä tietosuoja-avain.
Kontekstinimi
Syötä kontekstinimi.
Kerberos
Kerberos-todennuksen asetukset
KDC-palvelin
Syötä Kerberos-todennuspalvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero
Syötä Kerberos-todennuspalvelimen portin numero. Oletusasetus on portti 88.
Alue
Syötä Kerberos-palvelimen alue.
SNTP
SNTP-asetukset
SNTP
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää SNTP-protokollaa.
SNTP-palvelin
Syötä SNTP-palvelimen IP-osoite tai isäntänimi.
Portin numero
Syötä portin numero. Oletusasetus on portti 123.
Aikakatkaisu
Syötä aikaraja. Oletusasetus on 5 sekuntia.
Synkronointiväli
Syötä SNTP-palvelimeen synkronoinnin aikaväli.
Synkronointi käynnistäessä
Jos haluat synkronoinnin tapahtuvan laitteen käynnistyksen yhteydessä, valitse .
Synkronoi nyt
Näppäimen koskettaminen synkronisoi laitteen SNTP-palvelimen aikaan.
mDNS
mDNS-asetukset
mDNS
Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat määrittää mDNS-asetukset.
Palvelun nimi
Syötä palvelun nimi.
Palvelimen Nimi
Syötä palvelimen nimi.
Priorisoitava palvelu
Valitse palvelu, jota priorisoidaan.
Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen. Lisätietoja laitteen uudelleenkäynnistämisestä on kohdassa ”VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE”.
Takaisin ylös