# VALOA JOHTAVAN RUMMUN VÄRIKORONAN PUHDISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Jos mustia tai raitoja näkyy vielä valotuslasin ja automaattisen syöttölaitteen puhdistamisen jälkeen, puhdista varauskorona sitä varten tarkoitetulla varauskoronan puhdistimella.

- Jos valoa johtavan rummun värikoronan puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa, vedä nuppi esille ja työnnä se sisään kolme kertaa.
- Kun puhdistat varauskoronaa vetämällä ja työntämällä nuppia, tee vedot hitaasti päästä päähän.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Vapauta hukkavärisäiliö.
Työnnä hukkavärisäiliön vapautusvipua ylöspäin.
Hukkavärisäiliö putoaa eteenpäin kuten kuvassa.
Tue varovasti säiliötä käsilläsi samalla, kun annat sen pudota eteenpäin niin pitkälle kuin se menee.
Puhdista varauskorona.
Vedä varauskoronan puhdistin varovasti kokonaan ylös ja työnnä se sitten sisään.
Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.
Työnnä säiliötä sisään, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös