# LUVATTOMAN KOPIOINNIN ESTOTIETOJEN TÄYDENTÄMINEN(MALLIN TULOSTUS)

## Yleiskatsaus

Luvatonta kopiointia estävät merkit, kuten esiasetettu tai mukautettu teksti, sijoitetaan näkymättöminä merkkeinä taustakuvioon.

Kun mallitulostuksen sisältävä tulostearkki kopioidaan, piilotetut merkit tulevat näkyviin.

- Mallin tulostustoiminnolla voidaan estää luvaton kopiointi. Se ei takaa tietovuotojen estämistä.
- Teksti ei välttämättä ole täysin piilossa tulostearkilla käytettäessä mallin tulostusta tietyissä olosuhteissa. Jos näin käy, säädä kontrastia valitsemalla asetustilassa [Piilotetun mallin tulostusasetus].
- Kun sellaista arkkia kopioidaan, jossa on käytetty mallin tulostusta, piilotettu malli ei ehkä tule esille.
- Tämä johtuu muista kuin Piilotetun mallin tulostus -asetuksista. Piilotettu malli ei ehkä tule näkyviin kopioissa silloin, kun käytetään tietyn tyyppisiä laitteita tai kun asetukset on tehty tietyissä tilanteissa.

Tätä toimintoa ei voi yhdistää Toista asettelu- tai Monisivu suurennos -toimintoon.
Mallitulostuksen asettaminen:
Valitse Asetustilassa [Tietoturva-Asetukset] → [Piilotetun mallin tulostusasetus].

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Kosketa ensi [Muut]- ja sitten [Mallin tul.] -näppäintä.
Kosketa [Päällä]-näppäintä ja määritä tarpeen mukaan [Perusasetus]-välilehden asetukset.
Suosittelemme, että valitset tulostustavaksi [Merkit erottuvat] -vaihtoehdon.
Määritä kukin [Tulostussisällön asetus] -välilehden kohta tarpeen mukaan.
Voit määrittää tulostusasetukset valitsemalla jonkin esiasetetun tekstin tai käyttämällä ohjelmiston näppäimistöä. Voit myös tulostaa sarjanumeron ja osaston työtunnuksen.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Mallin tulostusasetuksen peruuttaminen:
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Kun [Toiminnon tarkastelu] -näppäintä kosketetaan, [Tulostussisällön asetus] -välilehden asetukset tulevat näkyviin.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Mallin tulostuksen esikatselu voi poiketa hieman varsinaisesta mallista ja valotuksesta, sillä esikatselussa tarkistetaan yksinkertaisesti mallin väri.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös