# VIRRANHALLINTA-ASETUKSET

Automaattinen sammutus voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä, ja esilämmitystila voidaan asettaa.
Toiminto vähentää energiakuluja ja auttaa samalla säilyttämään luonnonvaroja ja vähentämään saastetta.
Esilämmitystilan asetus
Aika, jonka jälkeen Esilämmitystila aktivoituu, voidaan asettaa miksi tahansa minuuttimääräksi välillä 1–60.
Kun tulostaminen on lopetettu eikä uusia töitä aloiteta, esilämmitystila kytkeytyy päälle määritetyn ajan kuluttua. Toiminto vähentää energiakuluja ja auttaa samalla säilyttämään luonnonvaroja ja vähentämään saastetta.
Valitse aika, joka sopii parhaiten työpaikkasi tarpeisiin.
Paneelin näyttö voidaan sulkea Esilämmitystilassa.
Esilämmitystilaa ei voida poistaa käytöstä.
Kiinteä automaattisen sammutuksen aika.
Automaattisen sammutuksen aika on kiinteä.
Kun tämä asetus on käytössä, [Muuta sammutusaikaa kellonajasta riippuen] -vaihtoehto poistuu käytöstä.
Jos Automaattinen sammutus poistetaan käytöstä, tässä asetettu aika poistuu käytöstä.
HETI KUN ETÄTYÖ ON VALMIS, SIIRRY AUTOMAATTISEEN VIRRANSAMMUTUSTILAAN.
Tämä toiminto toimii Automaattinen sammutus -tilassa. Kun laite suorittaa tietokoneelta saadun tulostustyön tai tulostaa vastaanotetut faksitiedot, se palautuu välittömästi Automaattinen sammutus -tilaan.
Muuta sammutusaikaa kellonajasta riippuen
Tämä toiminto valvoo siirtymistä Automaattinen sammutus -tilaan optimaalisesti kullekin ajanjaksolle analysoimalla laitteen käyttöä neljän viikon ajalta saatujen työlokien perusteella.
Kun asetus on käytössä, [Kiinteä sammutusaika] -vaihtoehto poistuu käytöstä.

- Kuvansiirron hallinta-asetukset eivät muutu.
- Tämä ei vaikuta Virta päälle/pois -ajoitustoimintoon. Jos molemmat ovat käytössä, Virta päälle/pois -ajoitusasetukset ovat etusijalla.

- Sivut lasketaan erikseen jokaiselle paperikoolle.
- Töitä ei ollut, kun laitteen virta oli sammutettuna.

Aika ennen Virransäästö- ja Automaattinen sammutus -tiloihin siirtymistä

Kuvaus | Aika ennen siirtymistä | Keskim. tulostusmäärä/tunti*
--- | --- | ---
Tila 1 (Työnaloitusprioriteetti 1) | 1 tunti | 500 tai enemmän
Tila 2 (Työnaloitusprioriteetti 2) | 30 minuutin jälkeen | 100 - 499
Tila 3 (Virransäästöpriorit. | 5 minuutin jälkeen | 20 - 99
Tila 4 (Virransäästöpriorit. | Vähimmäisaikajakson jälkeen | Enintään 19
| Lepotilan tehotaso | Alhainen taso: Laite siirtyy virransäästötilaan, josta palautuminen kestää jonkin aikaa. Nopea heräys: Virrankäyttö on Alhainen taso -vaihtoehtoon verrattuna jonkin verran suurempaa, mutta palautuminen on nopeampaa. | -

* Tehtaan oletusasetus
Autom.
Tämä toiminto hallitsee virrankäyttöä kellonajan mukaan laitteen työlokien analyysin perusteella.
Jos laitteessa ei ole työlokitietoja 4 viikon ajalta, toiminto käyttää Ohjelmaa 2 (Tila 3 (Virransäästöprioriteetti 1) klo 8–18). Sen jälkeen tulee Tila 4 (Virransäästöprioriteetti 2).
Manuaal.
Kullekin aikakaistalle voidaan määrittää ohjelma.
Laitteessa on jo valmiiksi kolmiohjelmainen malli. Virransäästöohjelma voidaan lisätä ”Alkuperäisiin eco-ohjelmiin 1–4”.
Kolmiohjelmainen malli

Ohjelma | Kuvaus | Käytetyt tilat
--- | --- | ---
Ohjelma 1 | Vain ”Virransäästöprior. | Laite on jatkuvasti ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.
Ohjelma 2 | ”Virransäästöprioriteetti 1” klo 8–18 | Laite on ”Tilassa 3 (Työnaloitusprioriteetti 1)” klo 8–18. Muina aikoina laite on ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.
Ohjelma 3 | ”Työnaloitusprioriteetti 1” klo 8–18 | Laite on ”Tilassa 1 (Työnaloitusprioriteetti 1)” klo 8–18. Muina aikoina laite on ”Tilassa 4 (Virransäästöprioriteetti 2)”.

Tietyn päivämäärän toimintojen asetukset
Voit määrittää päivän, jolloin tulostat paljon tai haluat suorittaa erikoistoimintoja, tietyksi päivämääräksi, ja asettaa tietyt virransäästöasetukset koskemaan vain kyseistä päivämäärää.

Tietyn päivämäärän toiminnot suoritetaan tietyksi päiväksi määritettynä päivänä riippumatta automaattisen sammutuksen siirtymisajan asetuksesta (käytössä tai pois).

"Tietty päivämäärä" -välilehti
Voit määrittää päivän, jolloin tulostat paljon tai haluat suorittaa erikoistoimintoja, tietyksi päivämääräksi, ja asettaa tietyt virransäästöasetukset koskemaan vain kyseistä päivämäärää.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Päivämäärän asetus | Määritä päivämäärä, jolloin haluat käyttää laitetta tietyillä asetuksilla. Valitse joka kuukauden 1 - 31 päivistä tai joka kuukauden loppu.
Käytössä oleva energiansäästömalli | Valitse energiansäästömalli, jota haluat käyttää. Määritä energiansäästömallin asetukset "Kuvio"-välilehdellä.
Toiminta loman ajaksi | Määritä miten laite toimii, jos esiasetettu, määritetty päivä osuu loman aikaan. Määritä päivä lomaksi "Lomapäivä"-välilehdellä.

- Jos alustavasti määritetty päivämäärä osuu päivään, joka on siirretty, koska se osuu lomapäivään, aiempi asetus on ensisijainen.
- Jos samojen päivien tietyt päivämäärät on määritetty, niitä käytetään nousevassa järjestyksessä välillä 1 - 7 (tiettyjen päivien numerot).

"Kuvio"-välilehti
Tätä välilehteä käytetään energiansäästömallin asetusten määrittämiseen.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Energiansäästömalli | Valitse tietty päivämäärämalli, jonka haluat määrittää.
Muuta mallin nimeä | Syötä mallin nimi, kun haluat muuttaa tietyn päivämäärämallin nimeä.
Laadittava malli | Valitse lähdemalli, kun luot mallin käyttäen tallennettua tai esiasetettua mallia.
Lisää uusi aikataulu. | Lisää aikataulu.

"Lomapäivä"-välilehti
Määritä lomapäivä. Lomapäiväksi määrittämäsi päivä ei ole tietty päivämäärä.

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Lomaluettelo | Kun kosketat tätä asetusta, näkyviin tulee kahdelle vuodelle asettamiesi lomapäivien päivämäärät ja viikonpäivät.
Viikon päivämäärä | Käytä tätä asetusta lomapäivän määrittämiseen viikonpäivän avulla.
Aseta jakso | Käytä tätä asetusta lomapäivän määrittämiseen päivämäärän avulla. "Lopuksi rekisteröity kellonaika" näyttää milloin lomapäivän asetuksessa käytetty Aseta jakso -toiminto tallennettiin.

Näytä viesti viivästetystä siirtymisestä esilämmitystilaan / automaattiseen virransammutustilaan
Viesti näkyy 15 sekunnin ajan, ennen kuin siirrytään esilämmitystilaan tai automaattiseen sammutustilaan.
Takaisin ylös