# HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN

## Yleiskatsaus

Hukkavärisäiliö kerää tulostuksessa yli jäävän väriaineen. Kun hukkavärisäiliö täyttyy, näyttöön tulee viesti "Vaihda hukkavärisäiliö".

- Älä heitä hukkavärisäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön ja se voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä hukkavärisäiliötä pienten lasten ulottumattomissa.

## Toiminta

Avaa etukansi.
Vapauta vanha hukkavärisäiliö.
Työnnä hukkavärisäiliön vapautusvipua ylöspäin.
Hukkavärisäiliö putoaa eteenpäin kuten alla kuvassa. Odota kunnes säiliö pysähtyy.
Irrota hukkavärisäiliö.
Pidä hukkavärisäiliöstä kiinni molemmin käsin ja nosta sitä hitaasti.
Aseta hukkavärisäiliö tasaiselle pinnalle.
Aseta pinnalle paperiarkki tai sanomalehteä ja hukkavärisäiliö sen päälle.

- Varo kääntämästä reikiä alaspäin, sillä muutoin väriaine valuu ulos.

Poista kansi, joka on kiinnitetty hukkavärisäiliön sivulle.
Irrota se varovasti, jotta väriaine ei läiky.
Kiinnitä vaiheessa 5 irrotettu kansi hukkavärisäiliön aukkoon.

Kun kiinnität kantta, varo, ettet tahri vaatteitasi värinaineella.

- Säilytä poistamasi väriainekasetit muovipussissa (älä heitä niitä pois). Huoltoteknikko kerää ne.

Asenna uusi hukkavärisäiliö.
Työnnä säiliö paikalleen vinosti ylhäältä. (Päinvastaiseen suuntaan kuin missä säiliö irrotettiin.)
Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.
Työnnä säiliötä sisään, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Sulje etukansi.
Takaisin ylös