# KOPIOINTI VIHKOMUOTOON(VIHKOKOPIO)

## Yleiskatsaus

Vihkokopiointitoiminnolla tehdyistä kopioista voidaan luoda kirja taittamalla ne keskeltä.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat järjestää kopiot näyttäviksi ja käytännöllisiksi vihkoiksi.
Vihkokopiointi kahdeksasta alkuperäissivusta
Nidontapuoli

- Voit tehdä vihkokopioita kirjasta tai muista sidotuista alkuperäisistä kirjakopiointitoiminnolla.
- Kun vihkokopiointi on valittuna, kaksipuolinen kopiointitila on myös automaattisesti valittuna. Kun valittuna on asetuksia, jotka estävät kaksipuolisen kopioinnin, vihkokopiointitoimintoa ei voi käyttää.
- Skannaa alkuperäiset järjestyksessä ensimmäiseltä sivulta viimeiselle sivulle. Laite säätää kopiointijärjestyksen automaattisesti. Neljä alkuperäissivua kopioidaan kullekin paperiarkille. Vihkokopioiden loppuun saattaa kopioitua automaattisesti tyhjiä sivuja, jos alkuperäiskappaleiden sivumäärä ei ole neljän kerrannainen.
- Jos satulanidontaviimeistelijä on asennettu, voit valita [Nitova lajittelu] -asetuksen ja asettaa satulanidonnan (kukin kopiosarja nidotaan arkin keskeltä kahdesta kohdasta).
  - NITOVA LAJITTELU -ASETUS

Kopioiden automaattinen nidonta, kun vihkokopiointi on käytössä:
Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Kopioasetus] → [Automaattinen satulanidonta].
Tällä aktivoidaan satulanidonta automaattisesti, kun vihkokopiointi on käytössä satulanidontaviimeistelijän ollessa asennettuna. Jos haluat tehdä vihkokopioita ilman nidontaa, kun [Automaattinen satulanidonta] -asetus on otettu käyttöön, kosketa [Nitova lajittelu] -näppäintä. Valitse seuraavaksi [Vihkokopiointi] ja kosketa satulanidontanäytössä [POIS]-näppäintä.

## Toiminta

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Jos alkuperäiset ovat kaksipuolisia, aseta ne asiakirjan syöttötasolle.
Kosketa ensin [Muut]-näppäintä ja sitten [Vihkokopiointi]-näppäintä.
Valitse sidontareuna.
Vihkonidonta-asetusten peruuttaminen
Kosketa [Pois]-näppäintä.
Kosketa [1-puolinen]- tai [2-puolinen]-näppäintä alkuperäisen tyypin mukaan.
Jos kantta ei lisätä, siirry vaiheeseen 6.
Kun kansi lisätään, kosketa ensin [Kansiasetukset]- ja sitten [Päällä]-näppäintä.
Kannen syöttötason muuttaminen:
Avaa tason valintanäyttö koskettamalla [Paperikaukalo]-näppäintä.
Kosketa kannen syöttötasoa tason valintanäytössä.
Lisätietoja on kohdassa "PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA".
Jos kannen kopiointi on käytössä, tarra-arkkeja, kalvoja tai välilehtipaperia ei voi käyttää.
Kun asetukset on tehty, kosketa -näppäintä ja [Edellinen] -näppäintä peräkkäin.
Tarkista esikatselukuva esikatselunäytössä.
Tarkista, onko asetusten tulos odotusten mukainen.
Kaikkien asetusten peruuttaminen:
Kosketa [CA]-näppäintä.
Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös