# KOPIOIMINEN OHISYÖTTÖTASOLTA

## Yleiskatsaus

Tavallisen paperin lisäksi voit kopioida ohisyöttötasolta piirtoheitinkalvoille, kirjekuoriin, välilehtipaperille ja muille erikoismateriaaleille.
Lisätietoja ohisyöttötasolla käytettävistä papereista on kohdassa "KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT". Huomautuksia paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle on kohdassa "PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE".

## Toiminta

Aseta paperi ohisyöttötasolle.

- PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE

Kosketa [Paperin val.] -näppäintä ja sitten ohisyöttötason näppäintä.
Tasonäppäimissä näkyy laitteeseen asetetun paperin koko ja tyyppi.

- PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Kosketa [Tyyppi ja koko] -näppäintä ja valitse paperin koko ja tyyppi.

- OHISYÖTTÖTASOLLE LISÄTYN PAPERIN TYYPIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN

Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.
Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
- VALOTUSLASI

Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös