# YLEISTÄ PUHDISTUKSESTA

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi moitteettomasti.
Jos tulosteissa on valkoisia raitoja tai jos paperitukoksia esiintyy, puhdista laite seuraavien ohjeiden mukaan.

Skannatuissa kuvissa on likaisia täpliä tai värillisiä tai valkoisia raitoja | Puhdista järjestyksessä seuraavat osat, kunnes likaisia täpliä tai värillisiä tai valkoisia raitoja ei enää esiinny. VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTAMINEN
Paperitukoksia ohisyöttötasolla: | OHISYÖTTÖTASON RULLAN PUHDISTAMINEN
Näkyvissä värillisiä raitoja: | VALOA JOHTAVAN RUMMUN VÄRIKORONAN PUHDISTAMINEN

Älä puhdista laitetta helposti syttyvillä suihkeilla. Jos suihkeen kaasu pääsee kosketukseen kuumien sähkökomponenttien tai laitteen lämpöyksikön kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

- Älä puhdista laitetta tinnerillä, bensiinillä tai muilla haihtuvilla puhdistusaineilla. Ne voivat haalistaa tai aiheuttaa värivaurioita laitteen koteloon.
- PPyyhi lika pois ohjauspaneelin alueelta (näytetty alla) pehmeällä liinalla. Jos käytät jäykkää kangasta tai hankaat voimakkaasti, pinta voi vahingoittua.

Takaisin ylös