# VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN KOPIOINNISSA

Aseta alkuperäisasiakirja valotuslasille ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

- VALOTUSLASI

Aseta seuraava alkuperäinen ja skannaa se koskettamalla [Lisäskannaus]-näppäintä.
Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
Varmista, että haluttu paperi (lokero) on valittu.

- Vaihda paperi (taso) koskettamalla [Paperin val.] -näppäintä.
  - PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Aloita kopiointi koskettamalla [Käynnistys]-näppäintä.
Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.
Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.
Takaisin ylös