# VASTAANOTETTUJEN FAKSIEN TALLENTAMINEN LAITTEEN KIINTOLEVYLLE

Vastaanotetut faksit voidaan tallentaa laitteen kiintolevylle. Tallennettuja fakseja voi katsella tietokoneella.

Aseta vastaanotettujen tietojen muodoksi PDF, TIFF (multi) tai TIFF (signaali). Voit myös saada sähköposti-ilmoituksen tallennetuista vastaanotetuista fakseista.
Vastaanotetut faksit tallennetaan seuraavaan hakemistoon:
\\MFP\faxreceive

- Vastaanotettuja fakseja voidaan tallentaa enintään 500 tiedostoa.
- "Faksinvastaanotto"-kansio sisältää "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset".
- Vastaanotetut tiedot tallennetaan kansioon, joka on määritetty sovellusasetusten kohdan "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset" kohdassa "Määritä kansio". Jos määritettyä kansiota ei ole, kansio luodaan automaattisesti ja tiedot tallennetaan.
- Vastaanotettujen tietojen tiedostonimi voidaan asettaa sovellusasetusten kohdan "Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset" kohdassa "Tiedostonimen asetus".

Vastaanotettujen faksien tallennus kiintolevylle
Napsauta [Julk. kansio-/verkkotallennusas.] kohdassa "Verkkoasetukset". (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
Valitse [Oikea] kohdassa "faksinvastaanotto:Muistin käyttö" ja napsauta [Tallenna]-painiketta.
Asetukset vastaanotettujen faksien tallentamiseen kiintolevylle
Valitse asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Saapuvan (HDD-tallennus) reititysasetukset]. (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)
- Tallennettavia tietoja ovat vastaanotetut faksit ja vastaanotetut internetfaksit. Luottamuksellisena vastaanotettuja tai pollausvastaanoton fakseja ei voi tallentaa.
- Asetuksesta riippuen vastaanotetut faksit, joita ei voi tallentaa tiedostomäärärajoituksen tai muun syyn takia, joko tulostetaan tai tallennetaan saapuvien reitityksen virhelaatikkoon.
Takaisin ylös