# VÄLILEHTIPAPERIN TULOSTUSASETUKSET JA TULOSTAMINEN

## Yleiskatsaus

Tämä toiminto tulostaa tekstiä sarkainpaperin sarkaimiin.
Käytettävissä on kaksi menetelmää: "Välilehtipaperiasetukset" ja "Välilehden tulostus".

###### Välilehtipaperiasetukset (vain PCL6 ja PS)

Luo sarkainpaperille tulostettava teksti sovelluksessa ja määritä tekstin siirron etäisyys tulostinajurin ominaisuusikkunassa [Lisäasetukset]-välilehden [Välilehtipaperiasetukset]-kohdassa. Teksti tulostuu välilehdille.

###### Välilehden tulostus (vain PCL6)

Laite tulostaa välilehtiarkit samalla, kun se asettaa ne haluttujen sivujen väliin.
Kirjoita tulostinajurin ominaisuusikkunan [Erikoistoiminnot]-välilehden kohdassa [Välilehden tulostus] teksti, jonka haluat tulostaa välilehdille. Määritä yksityiskohtaiset asetukset, kuten välilehtien koko, aloituskohta, välilehtien välinen etäisyys sekä välilehtien lisäyksen sivunumerot.

Näitä toimintoja voi käyttää Windows-ympäristössä.

## Toiminta

### Windows

### Välilehtipaperiasetukset (vain PCL6 ja PS)

Valmistele sarkainpapereille tulostettavat tiedot sovelluksessa ja toimi seuraavasti:

1. #### Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä ja sitten [Välilehtipaperiasetukset]-painiketta.

2. #### Määritä kuvan siirron etäisyys näppäilemällä arvo suoraan tai napsauttamalla -painiketta.

3. #### Valitse paperikasetti ja -tyyppi.

   Napsauta [Paperi]-välilehteä ja valitse "Paperikasetti" ja "Paperityyppi".
   Valitse "Paperikasetti" se paperitaso, jolle haluat lisätä sarkainpaperia. Valitse "Paperityypiksi"[Sarkainpaperi].

   - Sarkainpaperia voi lisätä tasolle 4, ohisyöttötasolle ja suurkapasiteettitasoille.
   - Määritä laitteesta myös sen tason paperityyppi, jolle sarkainpaperia lisätään [Sarkainpaperi]-kohdassa.

### Välilehden tulostus (vain PCL6)

Avaa tiedot, joihin haluat lisätä välilehtipaperipaperia, ja valitse sitten asetukset.

1. #### Napsauta [Erikoistoiminnot]-välilehteä.

2. #### Valitse [Välilehden tulostus] ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

3. #### Valitse sarkaimen paikan asetukset.

   Jos käytät kaupoista saatavaa sarkainpaperia, käytä valmiita asetuksia, kuten [LT-5tab-A] kohdassa "Käyttäjäasetukset". Jos käytät muun tyyppistä sarkainpaperia, voit syöttää ensimmäisen sarkaimen kohdan, sarkainten välisen etäisyyden sekä sarkaimen vaaka- ja pystymitat suoraan tai muuttaa niitä käyttämällä -painiketta. Valitse lisäksi sarkainpaperin koko kohdassa "Paperin koko".
   Välilehtipaperin asetukset voidaan tallentaa, ja tallennettu tiedosto voidaan avata "Käyttäjäasetuksista".

4. #### Valitse sivuasetukset.

   Valitse sivut, joihin haluat lisätä välilehtipaperin, ja näppäile teksti, jonka haluat tulostaa välilehtiin. Valitse myös fontti ja säädä asettelua.
   - Sarkainpaperia voi lisätä tasolle 4, ohisyöttötasolle ja suurkapasiteettitasoille.
   - Määritä laitteesta myös sen tason paperityyppi, jolle sarkainpaperia lisätään [Sarkainpaperi]-kohdassa.

Takaisin alkuun