# SUURKAPASITEETTITASO

## Yleiskatsaus

Suurkapasiteettitasoa käytetään silloin, kun tulostusmäärät ylittävät tavallisen tason kapasiteetin.

- Suurkapasiteettitasolle (MX-LC12) mahtuu enintään 3 500 arkkia A4-, 8-1/2" × 11" -kokoista paperia.
- Suurkapasiteettitasolle (MX-LCX3 N) mahtuu enintään 3 000 arkkia A3W (13" × 19") – B5 (8-1/2" × 11"R) -kokoista paperia.

Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.
Jos lisäsit laitteeseen erityyppistä paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista "Asetustilan" asetukset.

###### Tasolle asetettavan paperityypin tarkastaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].
Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin.

## Toiminta

### Suurkapasiteettitaso (MX-LC12)

1. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.

2. #### Aseta paperit paperitason keskelle.

   Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 3,500 arkkia).

   Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.

3. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.

### Suurkapasiteettitaso (MX-LCX3 N)

1. #### Paina käyttöpainiketta.

   Käyttöpainike vilkkuu ja paperitaso laskeutuu alas paperinlisäysasentoon. Odota kunnes käyttöpainikkeen valo on sammunut.

   Älä vedä tasoa ulos ennen kuin valo on sammunut. Jos vedät tason ulos väkisin valon palaessa tai vilkkuessa, seurauksena voi olla laitteen toimintahäiriö.

2. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.

3. #### Aseta paperit paperitason keskelle.

   Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 3 000 arkkia).
   Kun tietty määrä paperia lisätään, paperitaso laskeutuu automaattisesti vähän alaspäin ja pysähtyy. Lisää paperia toistamalla toimenpide.

   ###### Varoitus:

   Älä työnnä kättäsi paperitason sisällä olevaan tilaan lisätessäsi paperia.

   Älä laita varapaperia tai esineitä tason sisällä olevaan tilaan.

4. #### Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle. Paperitaso nousee ylös sen jälkeen, kun taso on työnnetty sisään. Käyttöpainike vilkkuu paperitason noustessa ylös. Painikkeen valo palaa kiinteästi, kun taso on noussut ylös.

### Suurkapaisteettitason (MX-LCX3 N) paperikoon muutos

1. #### Löysennä paperohjaimen ruuvia.

2. #### Siirrä paperiohjaimen levyä.

   Siirrä levyä, kunnes punainen viiva tulee esiin levyn kokoa osoittavan aukon keskelle.

3. #### Säädä paperiohjain halutulle paperikoolle.

   Siirrä paperiohjainta eteen- tai taaksepäin, kunnes halutun paperin koon merkintä ( or ) näkyy levyn kokoa osoittavassa aukossa.

4. #### Kiinnitä paperiohjain paikalleen.

   ###### (1) Siirrä paperiohjaimen levyä.

   Siirrä levyä, kunnes haluttu paperikoko näkyy levyn kokoa osoittavan aukon keskellä.

   ###### (2) Kiristä paperiohjaimen ruuvi.

5. #### Säädä ulompi paperiohjain halutulle paperikoolle toistamalla vaiheet 1 - 4.

   Varmista, että säädät ulomman paperiohjaimen samalla perikoolle kuin lähemmän paperiohjaimen.

   Vain yhden paperiohjaimen säätö voi johtaa vinoon paperinsyöttöön tai paperitukoksiin.

6. #### Muuta oikea paperiohjain käytetylle paperikoolle.

   ###### (1) Samalla kun pidät kiinni paperiohjaimen lukosta, siirrä paperiohjainta haluttuun paperikokoon.

   ###### (2) Vapauta paperiohjaimen lukko.

   ###### (3) Siirrä paperiohjainta kevyesti oikealle ja vasemmalle siten, että se lukittuu paikalleen.

   Kuulet "naksahduksen", kun paperiohjain lukittuu paikalleen.

7. #### Aseta paperikoko ja paperityyppi.

   Varmista, että asetat paperikoon ja -tyypin valitsemalla asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperikaukalon Asetukset].
   Jos paperikoon asetusta ei ole määritetty oikein, automaattinen paperinvalinta ei toimi oikein ja tulostus saattaa tapahtua vääräntyyppiselle paperille tai voi tapahtua paperitukos.

Takaisin alkuun