# VÄRIASETUSTEN VALINTA KUVATYYPPIIN SOPIVAKSI

## Yleiskatsaus

Esiasetetut väriasetukset ovat käytettävissä laitteen tulostinajurissa. Nämä mahdollistavat tulostuksen käyttäen värikuvatyypille kaikkein sopivimpia väriasetuksia.
Lisäväriasetukset, kuten värinhallinta-asetukset ovat käytettävissä myös hankalammissa väritulostustöissä.

###### Väritulostusasetusten tyypit

Windows ICM*1: | Värin hallintamenetelmä Windows-ympäristössä
ColourSync: | Värin hallintamenetelmä Macintosh-ympäristössä
Lähdeprofiili: | Valitse värinsovituksen lähdeväriprofiili.
Värien sovitus: | Seuraavilla valinnoilla voit muokata värikuvan sopimaan haluttuja vaatimuksia. (Värintäsmäytysmenetelmä: Näytön RGB-värin värinmuuntomenetelmä, esim. tulostimen CMYK-väreihin)
Ulostuloprofiili: | Valitsee väriprofiilin tulostettavalle kuvalle
CMYK-korjaus*2: | Korjaa kuvaa optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi tulostettaessa CMYK-kuvaa.
Neutraali harmaa: | Valitse neutraalin harmaan luontimenetelmä.
Pelkän mustan tulostus: | Valitse haluatko tulostaa mustat data-alueet pelkästään mustalla väriaineella.
Värien lihotus: | Valitse, jotta estetään tyhjä alue, joka saattaa muodostua värien reunoihin.
Mustan päälletulostus*3: | Estää mustan tekstin ääriviivojen haalenemisen.
Mukautettu CMYK-simulaatioprofiili*3: | Säätää värit simuloimalla tulostusta, joka saavutettaisiin painokoneissa käytettävillä prosessiväreillä.
Simulointiprofiili*3: | Valitse prosessivärit.

*1 Ei valittavissa Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 -käyttöjärjestelmissä käytettäessä PS-tulostinohjainta.
*2 Voidaan käyttää vain käytettäessä PCL6-tulostinajuria.
*3 Voidaan käyttää vain käytettäessä PS-tulostinajuria (Windows/Macintosh).

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Väriprofiili]-välilehteä ja valitse [Kuvatyyppi]

   Vakio: data sisältää esimerkiksi tekstiä, valokuvia ja kaavioita.
   Grafiikka: data sisältää paljon piirroksia tai kuvitusta.
   Valokuva: valokuvadataa tai dataan sisältyy valokuvia.
   CAD: teknisten piirrosten data
   Skannaus: skannerin skannaamille tiedoille
   Värimetrinen: tietojen tulostus näytössä näkyviä värejä käyttäen
   Mukautettu: tiedot tulostetaan käyttämällä erikoisasetuksia

2. #### Määritä asetukset

   Kun haluat määrittää värinhallinnan käyttämällä Windows-käyttöjärjestelmän ICM:ää, määritä "Kuvatyyppi" -asetukseksi [Mukautettu] vaiheessa 1. Aseta sitten [Windows ICM] -valintaruudun asetukseksi .
   Voit määrittää "Lähdeprofiilin" ja muita tarkkoja värinhallinnan asetuksia valitsemalla haluamasi asetukset valikoista.
   Windows ICM ei ole valittavissa Windows Vista/Server 2008/7/8/Server 2012 -käyttöjärjestelmissä käytettäessä PS-tulostinohjainta.

### Macintosh

1. #### Valitse [Väri]

2. #### Määritä asetus "Neutraali harmaa", "Pelkän mustan tulostus" tai "Mustan päälletulostus"

3. #### Valitse [Väriprofiili]

4. #### Valitse [Kuvatyyppi]

   Käytä Mac OS 10.4 -käyttöjärjestelmässä Mac OS -värinhallintatoimintoa asettamalla [ColorSync] -valintaruudun asetukseksi . Tässä tapauksessa "Kuvatyyppi" ei ole valittavissa.

5. #### Määritä asetukset

   Voit konfiguroida värinhallinnan asetuksia valitsemalla haluamasi asetukset valikoista. Voit asettaa "CMYK-simulaation" valitsemalla [CMYK-simulaatio] -valintaruudun asetukseksi ja valitsemalla sitten halutun asetuksen.

Takaisin alkuun