# AIHEEN, TIEDOSTONIMEN, VASTAUSOSOITTEEN JA LEIPÄTEKSTIN MUUTTAMINEN

## Yleiskatsaus

Voit muuttaa aihetta, tiedostonimeä, vastausosoitetta ja leipätekstiä skannauslähetyksen aikana. Syötä teksti tarvittaessa suoraan.

- Jos käytät Skannaa FTP:lle- tai Skannaa verkkokansioon -toimintoa, voit muuttaa vain tiedostonimeä.
- Jos aihetta tai tiedostonimeä ei muuteta, käytetään asetustilan kohdassa [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset] määritettyjä asetuksia.
- Jos vastausosoitetta ei muuteta, käytetään asetustilan (pääkäyttäjä) kohdassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetyksen asetukset] → [Skannausasetukset] → [Oletuslähettäjän asetus] määritettyjä asetuksia.
  Jos tätä ei määritetä, järjestelmä käyttää asetustilan (pääkäyttäjä) kohdassa [Verkkoasetukset] → [Palveluasetukset] → [SMTP] → [SMTP-asetukset] → [Vastaussähköpostiosoite] määritettyä vastausosoitetta.
- Aiheen, tiedostonimen ja leipätekstin mahdolliset vaihtoehdot määritetään valitsemalla asetustilassa [Sovellusasetukset] ja sitten [Verkkoskannerin asetukset].

## Toiminta

1. #### Muuta aihetta koskettamalla [Aihe]-syöttöruutua.

2. #### Kosketa jotain esiasetetun tekstin näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Esiasetetun aiheen voi rekisteröidä valitsemalla asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset] → [Kohteen nimen asetukset].
   - Jos haluat syöttää tekstin suoraan, avaa ohjelmiston näppäimistö koskettamalla [Suora syöttö] -näppäintä.
     Syötä tiedostonimi ja kosketa [OK]-näppäintä.

   ###### Valitun aiheen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.

3. #### Muuta tiedoston nimeä koskettamalla [Tiedoston nimi] -syöttöruutua.

4. #### Kosketa jotain esiasetetun tekstin näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Esiasetetun tiedostonimen voi rekisteröidä valitsemalla asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset] → [Tiedostonimiasetus].
   - Jos haluat syöttää tekstin suoraan, avaa ohjelmiston näppäimistö koskettamalla [Suora syöttö] -näppäintä.
     Syötä nimi ja kosketa [OK]-näppäintä.

   ###### Valitun tiedostonimen peruuttaminen:

   Kosketa [Tyhjennä]-näppäintä.

5. #### Kosketa [Vaihtoehdot]-näppäintä.

6. #### Voit muuttaa vastausosoitteen koskettamalla [Vastataan]-syöttöruutua.

7. #### Kosketa sen kohteen näppäintä, jonka haluat määrittää vastausosoitteeksi.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Jos kosketat tehtäväpaneelin [Yleinen osoitehaku] -näppäintä, voit määrittää vastausosoitteeksi yleiseen osoitekirjaan tallennetun käyttäjän osoitteen.
   - Jos kosketat [Kutsu käyttäjänumeron kautta] -näppäintä, voit hakea sähköpostiosoitteen osoitekirjaan tallennetun numeron avulla.
   - Jos kosketat tehtäväpaneelin [Suora syöttö] -näppäintä, voit syöttää sähköpostiosoitteen suoraan.
   - Jos valitset [Lisää vastaanottaja Cc:ksi] -valintaruudun (), vastausosoite lisätään kopion vastaanottajaksi.
   Jos käytetään käyttäjän todennusmenetelmää, käytetään sisäänkirjautuneen käyttäjän tietoja eikä vastausosoitetta voi siksi muuttaa.

8. #### Jos haluat vaihtaa leipätekstin, kosketa [Leipäteksti]-syöttöruutua.

9. #### Syötä leipäteksti.

   Valitse asetustilassa aiemmin tallennettu esiasetettu teksti koskettamalla [Esiasetettu viesti] -näppäintä.
   Syötä leipäteksti suoraan koskettamalla [Muokkaa]-näppäintä. Kun ohjelmiston näppäimistö avautuu, syötä leipäteksti suoraan. Kun olet syöttänyt leipätekstin, kosketa [OK]-näppäintä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Esiasetetun viestin tekstin voi rekisteröidä valitsemalla asetustilassa [Sovellusasetukset] → [Verkkoskannerin asetukset] → [Viestin tekstin asetukset].
   - Syötä enintään 1 800 merkkiä. (Yksi rivinvaihto lasketaan yhtenä merkkinä.)
   - Voit muuttaa leipätekstiä koskettamalla [Muokkaa]-näppäintä. Näkyviin tulee ohjelmiston näppäimistö, johon teksti on syötetty valmiiksi.

   ###### Syötetyn tekstin tyhjentäminen:

   Kosketa [Tyhjennä kaikki] -näppäintä. Jos tätä näppäintä kosketetaan, koko viestin sisältö poistetaan heti, ei vain valittu rivi.

Takaisin ylös