# KOPIOINTIONGELMAT

## Yleiskatsaus

Jos tämän käyttäjän oppaan ratkaisut eivät auta ongelmaan, paina [VIRTA]-painiketta ja käännä päävirtakytkin asentoon . Odota vähintään 10 sekuntia, ja käännä sen jälkeen päävirtakytkin asentoon "". Kun virran merkkivalo vaihtuu vilkkuvasta vihreästä valosta palavaan valoon, paina [VIRTA]-painiketta.
Kun kosketuspaneelin oikeassa yläkulmassa olevan työnhallinnan näytön taustaväri ei ole harmaa, älä katkaise virtaa päävirtakytkimestä tai irrota virtapistoketta. Se saattaa vahingoittaa kovalevyä tai hävittää parhaillaan tallennettavat tai vastaanotettavat tiedot.

Ongelma | Tarkistettava asia | Ratkaisu
--- | --- | ---
###### KOPIOINTI EI ONNISTU | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Tarkista asia pääkäyttäjältä. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Tarkista asia pääkäyttäjältä.
###### AUTOMAATTINEN VÄRIVALINTA EI TOIMI OIKEIN | Skannaatko jotakin seuraavan tyyppisistä alkuperäisistä? ###### Kun mustavalkoinen ei ole valittavissa: Onko paperissa väriä tai värittymiä? ###### Kun värillinen ei ole valittavissa: Onko alkuperäisen väri hyvin vaalea? Onko alkuperäisen väri hyvin tumma, lähes musta? Onko alkuperäispaperissa vain pieni alue värillinen? | Kun väritilaksi on asetettu ”Autom.”, laite havaitsee, onko alkuperäinen mustavalkoinen vai värillinen, kun [Värikäynnistys]-painiketta painetaan. Mutta jos alkuperäisen tyyppi on jokin vasemmalla näytetyistä, automaattinen havaitseminen ei ehkä johda oikeaan tulokseen. Aseta tällöin väritoiminto manuaaliseksi.
###### KUVAN KÄÄNTÄMINEN EI ONNISTU | Valitsitko paperikoon tai kopiointisuhteen manuaalisesti? | Käytä kopioinnissa automaattista paperivalintaa ja automaattista kopiosuhteen valintaa.
Kopioitko asetuksilla, jotka eivät salli kääntökopiointia? | Kääntökopiointi voidaan yleensä yhdistää muihin toimintoihin, mutta jotkut yhdistelmät eivät ole mahdollisia. Jos valitaan kielletty yhdistelmä, siitä ilmoittava viesti ilmestyy kosketuspaneeliin.
Onko ”Kääntökopioinnin Asetus” pois käytöstä asetustilassa? | Tarkista asia pääkäyttäjältä. Jos olet pääkäyttäjä, ota [Kääntökopioinnin Asetus] käyttöön. => Asetustila (pääkäyttäjä) → [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin Asetukset] (välilehti) → [Kääntökopioinnin Asetus] → [Kääntökopiointi].
###### KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI EI ONNISTU | Onko valitun tason paperityypin asetukseksi valittu sellainen paperityyppi, jota ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin? | Tarkista ”Kaukaloasetukset” asetustilassa. Jos ruutu [2-puol.ei käytössä] on valittu, tasoa ei voida käyttää kaksipuoliseen kopiointiin. Muuta paperityyppiasetus tyypiksi, jota voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen. Peruuta ei kaksipuoleisuusasetuksia järjestelmäasetusten kohdissa "Paperityypin Rekisteröinti" ja "Paperiasetukset.
Käyttkö erikoisen kokoista tai tyyppistä paperia? | Saat tietoa paperityypeistä ja -ko’oista, joita voidaan käyttää kaksipuoliseen kopiointiin, Pikaohjeen kohdasta ”TEKNISET TIEDOT”.
Kopioitko käyttämällä asetuksia, jotka eivät salli kaksipuolista kopiointia? | Kaksipuolinen kopiointi voidaan yleensä yhdistää muihin toimintoihin, mutta jotkut yhdistelmät eivät ole mahdollisia. Jos valitaan kielletty yhdistelmä, siitä ilmoittava viesti ilmestyy kosketuspaneeliin.
Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Tarkista asia pääkäyttäjältä. Kun käyttäjätunnistus on otettu käyttöön, käytettävissäsi olevia toimintoja on ehkä rajoitettu käyttäjäasetuksissasi. Tarkista asia pääkäyttäjältä.
###### TASON PAPERIKOKOA EI VOIDA ASETTAA | Onko pääkäyttäjä poistanut toimintoja käytöstä? | Jotkut toiminnot on voitu poistaa käytöstä asetustilassa. Tarkista asia pääkäyttäjältä.
###### KUVA ON LIIAN VAALEA TAI LIIAN TUMMA | Onko kuva liian vaalea? | Valitse kopioitavalle alkuperäiselle sopiva valotustila ja säädä valotustaso manuaalisesti.
Onko kuva liian tumma?
Onko alkuperäisen tyypille sopiva valotustila valittu? | Valitse yksi seuraavista tiloista alkuperäisen tyypin mukaan. Teksti Käytä tätä tilaa tavallisiin tekstiasiakirjoihin. Teksti/Valokuva Tämä tila antaa parhaan tasapainon kopioitaessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että painettuja valokuvia. Tällainen on esimerkiksi aikakauslehti tai myyntiluettelo. Teksti/Kuva Tämä tila antaa parhaan tasapainon kopioitaessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että valokuvia. Tällainen on esimerkiksi tekstiasiakirja, johon on liitetty valokuva. Painettu Valokuva Tämä tila on paras vaihtoehto painettujen valokuvien kopiointiin, jollaisia ovat esimerkiksi aikakauslehtien tai myyntiluetteloiden valokuvat. Kuva Käytä tätä tilaa valokuvien kopiointiin. Kartta Tämä tila on paras useimmissa kartoissa olevien vaaleiden värivarjostusten ja hienon tekstin kopioimiseen. Vaalea alkuperäinen Käytä tätä tilaa alkuperäisiin, joissa on vaaleaa lyijykynäkirjoitusta.
###### VÄRIT EIVÄT NÄY | Suorititko [Kohdistussäädöt]? | Pyydä pääkäyttäjää suorittamaan [Kohdistussäädöt]. => Asetustila (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Kohdistussäädöt ”Suorita”] -painike. Jos värit eivät näy, suorita [Automaattinen Värikalibrointi] kohdistussäätöjen jälkeen. (Jos värit eivät näy kalibroinnin jälkeenkään, kalibroinnin toistaminen saattaa parantaa tuloksia.) => Asetustila (pääkäyttäjä) → [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin Asetukset] → [Värin säätö] → [Automaattinen Värikalibrointi].
###### OSA KUVASTA EI NÄY | Onko alkuperäisen koon ja paperikoon välinen suhde valittu oikein? | Valitse sopiva kokosuhdeasetus.
Käytätkö tuumakokoista (AB) alkuperäistä? | Jos kopioit tuumakokoista (AB) alkuperäistä, määritä alkuperäisen koko manuaalisesti.
###### KOPIOT TULEVAT ULOS TYHJINÄ | Onko alkuperäinen asetettu oikealla tavalla kopioitava puoli ylöspäin tai kopioitava puoli alaspäin? | Valotuslasia käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli alaspäin. Automaattista syöttölaitetta käytettäessä alkuperäinen tulee asettaa kopioitava puoli ylöspäin.

Takaisin ylös