# ESILÄMMITYSTILA

## Yleiskatsaus

Tämä tila alentaa lämmitysyksikön lämpötilaa. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän.
Esilämmitystila kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua odotustilassa, kun laitetta ei käytetä.
Ajastinsammutukseen verrattuna energiaa säästyy vähemmän ja käynnistysaika on lyhyempi.
Esilämmitystilassa [Kotinäyttö]-painikkeen valo syttyy, kun taas kosketuspaneelin ja [Virransäästö]-painikkeen valot sammuvat.
Kosketuspaneeli tyhjenee, kun sitä kosketaan tai kun [Kotinäyttö]-painiketta painetaan.

###### Esilämmitystilan asettaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Virransäästö] → [Virranhallinta-asetus] → [Esilämmitystilan asetus].
Viesti näkyy 15 sekunnin ajan, ennen kuin esilämmitystilaan siirrytään. Sulje viesti ja jatka normaalia toimintaa koskettamalla [Jatka]. Viesti tulee näkyviin uudelleen 15 sekuntia ennen normaalin käyttöajan jatkamisen loppua.
Jos mihinkään toimiin ei ryhdytä 15 sekuntiin viestin tultua näkyviin, laite siirtyy esilämmitystilaan.

###### Viestin näyttämisen asettaminen:

Aseta asetustilassa (pääkäyttäjät) [Virransäästö] → [Virranhallinta-asetus] → [Näytä viesti viivästetystä siirtymisestä esilämmitystilaan / automaattiseen virransammutustilaan].
Takaisin ylös