# PAPERIN TAITTAMINEN TULOSTUSTA VARTEN (TAITTO)

## Yleiskatsaus

Jos taittoyksikkö on asennettu, tulostettu paperi voidaan taittaa.
Jos esimerkiksi A4- (8-1/2" × 11") ja A3 (11" × 17") -kokoisia tulosteita sekoitetaan, voit taittaa A3 (11" × 17") -kokoisen paperin (8-1/2" × 11") -kokoiseksi ja mukauttaa näin todellisen tulosteen leveyden A4 (8-1/2" × 11") -kokoon. Voit tarvittaessa nitoa taitetut arkit.

- Macintosh-ympäristössä voit käyttää yksinkertainen taittoa ja monitaittoa (nidontaa).
- Yksinkertaista taittoa ja satulataittoa (nidontaa) varten satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta) on asennettava laitteeseen.

###### Paperin taittotoimintojen tyypit

Taittotyypit | Tulostuspuoli | Taittosuunta | Taittotulos | Kuvaus
--- | --- | --- | --- | ---
Z-taitto | - | - |  | Jos esimerkiksi A4- (8-1/2" × 11") ja A3 (11" × 17") -kokoisia tulosteita sekoitetaan, vain A3 (11" × 17") -kokoinen paperi taitetaan ja muutetaan A4 (8-1/2" × 11") -kokoiseksi paperiksi. Kopiot siirretään ulostulotasolle arkki kerrallaan.
Kirjetaitto | Sisäpuoli | Avaa oikealle |  | Paperi taitetaan kolmeen osaan esimerkiksi kirjekuoreen asettamista varten. Kopiot siirretään ulostulotasolle arkki kerrallaan.
Avaa vasemmalle |
Ulkopuoli | Avaa oikealle |
Avaa vasemmalle |
Haitaritaitto | - | Avaa oikealle |  | Paperi taitetaan kolmeen osaan esimerkiksi kirjekuoreen asettamista varten. Kopiot siirretään ulostulotasolle arkki kerrallaan.
- | Avaa vasemmalle |
Kaksoistaitto | Sisäpuoli | Avaa oikealle |  | Paperi taitetaan neljään osaan esimerkiksi kirjekuoreen asettamista varten. Kopiot siirretään ulostulotasolle arkki kerrallaan.
Avaa vasemmalle |
Ulkopuoli | Avaa oikealle |
Avaa vasemmalle |
Yksinkertainen taitto | Sisäpuoli | - |  | Paperi taitetaan keskeltä. Kopiot siirretään ulostulotasolle arkki kerrallaan.
Ulkopuoli | - |
Satulataitto | Sisäpuoli | - |  | Useita sivuja taitetaan kerrallaan keskeltä.
Ulkopuoli | - |
Usean arkin taitto - nidonta | - | - |  | Useita sivuja nidotaan ja taitetaan kerrallaan keskeltä, viimeistely on vihkomainen.

Tulostettaessa tietoja, jotka ovat vihkomuodossa, toimintoa "Usean arkin taitto – nidonta" voidaan käyttää kätevästi taittamaan ja nitomaan tuloste vihkon luomiseksi.

- Tätä toimintoa ei voida käyttää, kun "Asetustilan (pääkäyttäjä)" vaihtoehto [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [2-puol. pois käytöstä] on valittu.
- Taittotoimintoa ei voi käyttää yhdessä nidonta- ja rei'itystoimintojen kanssa. Z-taittotoimintoa voi kuitenkin käyttää yhdessä nidonta- ja rei'itystoimintojen kanssa, kun paperikoko on jokin seuraavista.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Satulataittotoiminto taittaa viisi arkkia sarjaa kohti. Esimerkiksi: jos alkuperäisessä on 12 A4-kokoista tavallista arkkia, ne taitetaan yhteensä kolme kertaa: 5 arkkia + 5 arkkia + 2 arkkia.
  Joidenkin paperityyppien tapauksessa kerralla taitettujen arkkien määrä on pienempi. Esimerkiksi paksu paperi taitetaan kolme arkkia kerrallaan.

## Toiminta

### Windows

1. #### Napsauta [Erikoistoiminnot]-välilehteä ja valitse "Taitto".

2. #### Napsauta [Asetukset]-painiketta.

   Jos valitset "Z-taiton", valitse taiton paperikoon valintaruudun asetukseksi .

3. #### Valitse tulostuspuolen suunta ja nidontareuna.

### Macintosh

### Paperin taiton asetukset (satulataso)

1. #### Valitse [Kirjoittimen ominaisuudet] ja sitten [Paperin taiton asetukset (satulanidontataso)]

2. #### Määritä taittoasetukset

### Paperin taiton asetukset (taittoyksikkö)

1. #### Valitse [Kirjoittimen ominaisuudet] ja sitten [Paperin taiton asetukset (taittoyksikkö)]

2. #### Määritä taittoasetukset

Takaisin alkuun