# PAPERITASON ASETUKSEN TARKISTAMINEN

## Yleiskatsaus

Ennen tulostamista voit tarkistaa paperikoot, paperityypit ja laitteen tasoilla jäljellä olevan paperin. Napsauta "Paperin valinta" -kohdan [Tason tila] -painiketta [Paperi]-välilehdellä.

"Paperin koko" -asetuksen ja "Paperin valinta" -asetuksen suhteet ovat seuraavat:
Jos "Paperikaukalo"-kohdan asetuksena on [Autom. valinta] kohdassa "Paperin valinta":
Laite valitsee tulostukseen automaattisesti tason, jolla on "Paperin koko"- ja "Paperityyppi"-kohdissa valittua paperikokoa ja -tyyppiä.
Jos "Paperikaukalo"-kohdan asetuksena ei ole [Autom. valinta] kohdassa "Paperin valinta":
Laite käyttää tulostuksessa määritetylle tasolle lisättyä paperia "Paperin koko" -asetuksesta huolimatta.
Kun "Paperitaso"-asetukseksi on asetettu [Ohisyöttötaso], muista valita "Paperityyppi". Tarkista laitteen ohisyöttötason paperityypin asetus ja varmista, että kyseistä paperityyppiä on asetettuna ohisyöttötasolle. Valitse sitten sopiva paperityyppiasetus.
Jos "Paperityyppi"-kohdan asetuksena on [Autom. valinta] kohdassa "Paperin valinta":
Laite valitsee tulostukseen automaattisesti tason, jolla on "Paperikoko"-kohdassa määritettyä tavallista tai kierrätettyä paperia. (Oletusasetus on ainoastaan tavallista paperia.)
Jos "Paperityyppi"-kohdan asetuksena ei ole [Autom. valinta] kohdassa "Paperin valinta":
Laite valitsee tulostukseen sen tason, joka sisältää "Paperin koko" -kohdassa määritetyn koon mukaista paperia.
Ohisyöttötasolle voi asettaa myös erikoismateriaaleja kuten kirjekuoria.
Lisätietoja on kohdassa "OHISYÖTTÖTASO".
Kun [Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (oletusasetuksena pois käytöstä) tai [Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (oletusasetuksena käytössä), jotka ovat määritettävissä valinnalla [Järjestelmäasetukset] "Asetustilassa" → [Tulostimen asetukset] → [Oletusasetukset] → [Ohisyöttökaukalon asetukset] on otettu käyttöön, tulostusta ei tapahdu, jos tulostinajurissa määritetty paperityyppi tai paperikoko on eri kuin ohisyöttötason asetuksissa määritetty paperityyppi tai paperikoko.

###### Ohisyöttötason poistaminen valittavissa olevien tasojen joukosta, kun [Automaattinen valinta] on valittuna:

Valitse "Asetustilassa" [Järjestelmäasetukset] → [Tulostimen asetukset] → [Oletusasetukset] → [Ohisyöttötason asetukset] → [Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta].
Jos tiettyjä tulostusmateriaaleja lisätään usein ohisyöttötasolle, on suositeltavaa ottaa tämä asetus käyttöön.
Takaisin alkuun