# KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA

Jos LDAP-palvelin on määritetty asetustilassa (pääkäyttäjä), voit hakea osoitetta osoitekirjasta ja noutaa kohdeosoitteen faksilähetystä varten.

## Toiminta

1. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Yleinen osoitehaku] -näppäintä.

2. #### Kosketa LDAP-palvelinta, jota haluat käyttää

   Tämän vaiheen voi jättää väliin, jos tallennettuna on vain yksi LDAP-palvelin. Jos näyttöön tulee todennusruutu LDAP-palvelinta varten, anna käyttäjänimi ja salasana.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen -näppäintä.

3. #### Kosketa [Kohde]-kohdan -näppäintä ja valitse haettava kohde [Nimi]- tai [Osoite/numero]-kohdasta.

4. #### Syötä avainsana ja kosketa [Etsi]-näppäintä.

   Kun kosketat avainsanan syöttöruutua, ohjelmiston näppäimistö avautuu.
   Hakutulokset tulevat hetken kuluttua näkyviin.
   Syötä hakuteksti (korkeintaan 64 merkkiä). Järjestelmä aloittaa syötettyjä kirjaimia vastaavien nimien etsimisen.
   Tähteä käytetään seuraavasti:
   XXX *: Nimet, jotka alkavat "XXX"
   * XXX: Nimet, jotka päättyvät "XXX"
   * XXX *: Nimet, joissa on "XXX"
   AA * XX: Nimet, jotka alkavat "AA" ja päättyvät "XX".

5. #### Kosketa osoitteen pikanäppäintä.

   - Voit lisätä kohdeosoitteita koskettamalla osoitetta ja koskettamalla sitten -näppäintä.
   - Voit tarkastella tallennettuja tietoja koskettamalla pikanäppäintä ja koskettamalla sitten [Vahvista osoitetiedot] -näppäintä.

   ###### Jos yhtään vastaanottajaa ei löydy:

   Muuta hakuehtoja ja kosketa sitten [Etsi uudelleen] -näppäintä.

Takaisin alkuun