# SALLI/ESTÄ ASETUKSET

Seuraavat asetukset sallivat tai estävät tietyt toiminnot.

### Tulostimen Tila

###### Estä tyhjän sivun tulostus

Estää tyhjien sivujen tulostuksen.

### Käyttäjän hallinta

###### Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto

Tulostusoikeudet voidaan kieltää käyttäjiltä, joiden tietoja ei ole tallennettu laitteelle. Tulostaminen voidaan estää esim. silloin, kun tulostustyö yritetään suorittaa antamatta oikeita käyttäjätietoja tai kun FTP-palvelimella olevaa tiedostoa yritetään tulostaa Asetustilassa (Internet-versio).

### Käyttöasetukset

###### Peruuta ajastimen automaattinen nollaus

Poistaa automaattisen tyhjennyksen käytöstä.

###### Töiden prioriteetin esto

Estää tulostamisen ja töiden lähettämisen prioriteetin nostamisen työn tilanäytöstä.

###### Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä

Poistaa tulostustyön ohituksen käytöstä (muiden töiden tulostuksen ennen sellaista työtä, joka on pysäytetty*, koska tulostukseen tarvittavaa paperia ei ole millään tasoista).
* Asetus ei koske tilanteita, joissa paperi loppuu työn aikana.

###### Poista autom. näppäintoisto käytöstä

Poistaa automaattisen näppäintoiston käytöstä.

###### Kellon asetus pois käytöstä

Estää päivämäärän ja kellonajan muuttamisen.

###### Kansilehdet/liitteet pois käytöstä

Estää kansilehtien ja liitteiden käytön.

### Laiteasetukset

###### Syöttölaitteen poisto käytöstä

Käytä asetusta estämään automaattisen syöttölaitteen käyttö esimerkiksi silloin, kun syöttölaitteeseen tulee toimintahäiriö. (Kun asetus on käytössä, skannaus valolevyä käyttämällä on edelleen mahdollista.)

###### 2-puol. pois käytöstä

Tätä käytetään poistamaan 2-puolinen tulostus käytöstä, esimerkiksi silloin, kun kaksipuolismoduulissa tapahtuu toimintahäiriö.

###### Suurkapasiteettitason poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella voidaan poistaa suurkapasiteettitaso käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.

###### Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä

Poistaa tasoasetukset käytöstä.

###### Viimeistelijän poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä voidaan poistaa käytöstä, esim. jos se ei toimi kunnolla.

###### Ohisyöttötason esto

Tätä asetusta käytetään estämään ohisyöttötason käyttö.

###### Poista syöttölaite käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään syöttölaitteen käyttö.

###### Ladonnan poisto käytöstä

Poistaa ladonnan käytöstä.

###### Nidonnan esto

Tällä asetuksella voidaan estää nitojan käyttö esim. jos viimeistelijän tai satulaviimeistelijän nitoja ei toimi kunnolla.

###### Rei’ityksen poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella rei’itys voidaan poistaa käytöstä, esim. jos rei’itysyksikkö, viimeistelijä tai satulanidontaviimeistelijä ei toimi kunnolla.

###### Taittolaitteen asettaminen pois käytöstä

Tätä asetusta käytetään estämään taittolaitteen käyttö.

###### Leikkausmoduulin estäminen

Tätä asetusta käytetään estämään leikkausmoduulin käyttö.

###### Väritilan poistaminen käytöstä

Väritila voidaan kytkeä väliaikaisesti pois päältä, jos väreihin liittyvä ongelma on ilmennyt ja tulostaminen ei ole mahdollista. Mustavalkotulostus sallitaan edelleen.
Mustavalkotulostus on edelleen mahdollista.
Kun asetus on otettu käyttöön, vain huoltoteknikko voi peruuttaa asetuksen. Ota välittömästi yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan, jotta huoltoteknikko voi peruuttaa asetukset ja ratkaista ongelman.

###### Päälaitetilan poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella estetään tandem-lähetys.
(Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)

###### Orjalaitetilan poistaminen käytöstä

Tällä asetuksella estetään tandem-vastaanotto.
(Tämä asetus ei yleensä ole tarpeen.)

### Kopioinnin asetukset

###### Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä

Poistaa ohjelman rekisteröinnin käytöstä.

###### Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa

Estää ohisyöttötason käytön 2-puolisessa kopioinnissa.
Ohisyöttötasoa käytetään usein tarra-arkkien, kalvojen ja muiden sellaisten erikoismateriaalien tulostukseen, joiden kaksipuolinen tulostus on kielletty.
Jos tällainen erikoismateriaali pääsee kääntöyksikköön, se voi aiheuttaa tukoksen tai vaurioittaa yksikköä.
Jos käytät usein tulostusmateriaalia, jolle 2-puolinen tulostus on kiellettyä, suosittelemme, että otat tämän asetuksen käyttöön.

###### Autom. paperinvalinnan esto

Poistaa automaattisen paperinvalinnan käytöstä.
Kun asetus on käytössä, valotuslevyllä tai automaattisessa syöttölaitteessa olevan alkuperäisen saman paperikoon automaattista valintaa ei tapahdu.

###### Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti

Poistaa mukautettujen kuvien rekisteröinnin käytöstä.

###### Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana

Poistaa kuvan lähetystoiminnon käytöstä kopioinnin aikana.

### Tulostimen Asetukset

###### Estä ilmoitussivun tulostus

Poistaa ilmoitussivun tulostuksen käytöstä.

###### Estä testisivun tulostus

Poistaa testisivun tulostuksen käytöstä.
Kun tämä asetus on käytössä, ”Tulostimen testisivua” Asetustilassa ei voida käyttää testisivujen tulostamiseen.

###### Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta

Kun paperityypin valinta asetetaan [Autom.]-tilaan, ohisyöttötaso poistetaan valittavissa olevien tasojen joukosta.
Tätä suositellaan siinä tapauksessa, kun erikoispaperia lisätään usein ohisyöttötasolle.

###### Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä

Poistaa USB-muistilaitteessa olevan tiedoston suoran tulostuksen käytöstä.

###### Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä

Poistaa käytöstä suoran tulostuksen verkkokansiosta.

###### Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana

Poistaa kuvan lähetystoiminnon käytöstä tulostuksen aikana.

### Kuvan lähetyksen asetukset

###### Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä

Estää näyttöjärjestyksen muutokset (hakunumeron järjestys, nouseva, laskeva) mm. osoitekirjassa.
Kun asetus on käytössä, järjestys ei muutu, vaikka osoitekirjanäytön välilehteä kosketetaan.
Näyttöjärjestys pysyy sinä, mikä se oli, kun asetus otettiin käyttöön.

###### Estä faksilähetys

Estää faksin sarjalähetykset.

###### Poista skannaustoiminto käytöstä

Jos [PC-skannaus]-valintaruudun asetuksena on , PC-skannaustoiminto on pois käytöstä.

###### Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista

Estää osoitteen hallinnan laitteesta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta

Estää kohteen tallennuksen Asetustilassa (Internet-versio).
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Ryhmä (Suora syöttö)
- Ryhmä (Osoitekirja)
- Yhteyshenkilöt

###### Poista käytöstä kaikkien ohjelmakohtien rekisteröinti

Estää osoitekirjan käytön kaikissa ohjelmissa.

###### Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.

Estää kaikentyyppiset muistilokeron rekisteröinnit.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Pollausmuisti
- Luottamuksellinen
- Jatkosarjalähetys (Suora syöttö)
- Jatkosarjalähetys (Osoitekirja)

###### Poista kohteen rekisteröinti käytöstä globaalilla osoitehaulla

Poistaa osoitteen hallinnan yleisestä osoitehausta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- internet-Faksi
- FAX

###### Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla

Poistaa käytöstä Network Scanner Tool -ohjelman osoitteen hallinnan.

###### Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys

Tämä estää saapuvien reitityksen.

### Asetukset tiedonsiirron estämiseksi

Näitä asetuksia käytetään poistamaan seuraavat lähetystoiminnot käytöstä.

###### Estä [Läh. uudelleen] faksi/kuvanlähetyst.

Tällä asetuksella estetään lähetys, joka käynnistetään tehtäväpaneelin [Valitse osoitteista viimeisin lähetysosoite] -näppäimellä.

###### Estä valinta osoitekirjasta

Estää kohteiden valinnan osoitekirjasta.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)
- FAX

###### Poista suora syöttö käytöstä

Estää kohdeosoitteen ja muiden suoran syötön.
Määritä seuraavien kohteiden asetukset:

- Sähköposti
- FTP
- Työpöytä
- Verkkokansio
- Internet-faksi (sis. Suora SMTP)
- FAX

###### Estä PC-I-faksin lähetys

Estää PC-Internet-faksin lähetyksen.

###### Estä PC-faksin lähetys

Tämä estää PC-faksin lähetyksen.

### Asiakirjojen arkistoinnin asetukset

###### Poista käytöstä tekstin/leiman tulostus uudelleentulostettaessa

Kun tallennettu tiedosto haetaan ja tulostetaan, tulostustoiminnot ovat poissa käytöstä.
Tämä toiminto estää päivämäärien ristiriitaisuudet alkuperäistietojen, tulostustietojen ja muiden välillä.

###### Erätulostusasetukset

Kun tulostat tiedostoja erätulostuksella, tätä asetusta käytetään estämään [Kaikki käyttäjät] -näppäimen ja [Käytt. Tuntem.] -näppäimen valinta käyttäjävalintanäytössä.
Salli/estä-asetukset ohjaavat samoja parametreja kuin muiden asetusten salli/estä-asetukset. Asetukset on liitetty toisiinsa (yhden asetuksen muuttaminen muuttaa toista asetusta).

###### Poista käytöstä ulkoiseen muistilaitteeseen tallennus

Tallennus ulkoiseen muistilaitteeseen on poissa käytöstä.

### Tietoturva-asetukset

Näillä asetuksilla määritetään turvallisuutta lisäävät toiminnot.

###### Piilotetun mallin tulostusasetus

Estää mm. taustakuvioiden suoran syötön.
Takaisin ylös