# SKANNAUKSEN VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN MÄÄRITYS

## Yleiskatsaus

Parhaimman skannaustuloksen saa valitsemalla valotuksen ja alkuperäisen kuvatyypin alkuperäisen mukaan.
Internet-faksi-tilassa voi muuttaa vain valotusta.

###### Valotusasetus

Autom. | Tämä asetus säätää automaattisesti valotuksen alkuperäisasiakirjan vaaleille ja tummille alueille.
Manuaal. | 1-2 | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisasiakirjassa on tummaa tekstiä.
3 | Valitse tämä asetus tavalliselle alkuperäiselle (ei tumma eikä vaalea).
4-5 | Valitse tämä asetus, kun alkuperäisessä on vaaleaa tekstiä.

###### Alkuperäisen tyypin valitseminen (skannaus- tai tiedonsyöttötilassa):

Autom. | Alkuperäinen kuvatyyppi valitaan automaattisesti alkuperäistä asiakirjaa vastaavaksi.
Manuaal. | Teksti | Käytä tätä tilaa tavallisiin tekstiasiakirjoihin.
Teksti / painettu valokuva | Tämä tila antaa parhaan tasapainon skannatessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että painettuja valokuvia. Sellaisia ovat esimerkiksi aikakauslehdet ja myyntiluettelot.
Testi/Kuva | Tämä tila antaa parhaan tasapainon skannatessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että valokuvia. Sellaisia ovat esimerkiksi tekstiasiakirjat, joihin on liitetty valokuvia.
Painettu valokuva | Tämä tila on paras painettujen valokuvien skannaukseen, jollaisia ovat esimerkiksi aikakauslehtien tai myyntiluetteloiden valokuvat.
Valokuva | Käytä tätä tilaa valokuvien skannaukseen.
Kartta | Tämä tila on paras useimmissa kartoissa olevien vaaleiden värivarjostusten ja hienon tekstin kopioimiseen.

Kun skannaat useita alkuperäisiä valotuslasilla, voit muuttaa tarkkuusasetusta aina, kun vaihdat sivua.
Kun käytät automaattista syöttölaitetta, tarkkuusasetusta ei voi muuttaa skannauksen aloittamisen jälkeen. (Jos Muut-kohdasta on kuitenkin valittu Työn kokoaminen, valotusta voi vaihtaa aina, kun uusi alkuperäisten asiakirjojen erä lisätään.)

## Toiminta

### Skannaustilassa ja tiedonsyöttötilassa

1. #### Kosketa [Valotus]-näppäintä.

2. #### Kosketa sen alkuperäistyypin näppäintä, joka vastaa alkuperäisen tyyppiä.

3. #### Voit säätää valotusta koskettamalla vierityspalkkia tai -näppäimiä.

   Jos alkuperäiseksi tyypiksi on valittu [Autom.] ja säädät valotusta, alkuperäiseksi kuvatyypiksi valitaan automaattisesti [Teksti].
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

### Internet-faksitila

1. #### Kosketa [Valotus]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Manuaalinen]-näppäintä ja säädä valotusta vierityspalkilla tai -näppäimillä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Takaisin ylös