# KOHTEEN SYÖTTÄMINEN MANUAALISESTI

## Yleiskatsaus

Skannaa sähköpostiin- ja Internet-faksi-tiloissa voit määrittää kohteen syöttämällä sen suoraan. Skannaa verkkokansioon -tilassa voit määrittää viitteen suoraan.
Skannaa FTP:lle- ja Skannaa työpöydälle -tiloissa kohdetta ei voi määrittää manuaalisesti.

## Toiminta

1. #### Kosketa Osoite-tekstiruutua.

   - Kun kosketat tekstiruutua Internet-faksi-tilassa, osoitetyyppien valintanäyttö avautuu. Kosketa [Internet-faksi]- tai [Suora SMTP] -näppäintä.
   - Valitse tiedonsyöttötilassa kohteen tila ja anna kohdeosoite.
   - Kun kosketat Osoite-tekstiruutua Skannaa FTP:lle- tai Skannaa työpöydälle -tilassa, osoitekirjanäyttö avautuu.

2. #### Syötä kohdeosoite ohjelmiston näppäimistöllä.

   - Skannaa verkkokansioon -tilassa tulee näkyviin verkkokansion syöttönäyttö. Katso "Verkkokansion määrittäminen osoitteeksi".
   - Kun olet syöttänyt osoitteen, kosketa [OK]-näppäintä.
   - Siirry [Vastaanottaja]-, [Kopio]- ja [Piilokopio]-kenttien välillä koskettamalla -näppäintä.
     Voit valita [Piilokopio]-kentän, jos [Aseta piilokopio päälle] on valittu kohdassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Skannausasetukset] → [Skannausasetukset] → [Piilokopioasetus].
   - Internet-faksi-tilassa näytetään vastaanottoraportin pyyntönäyttö, jos [Internet-faksin vastaanottoraportin päällä/pois-asetus] on valittu asetustilassa (pääkäyttäjä) kohdassa [Järjestelmäasetukset] → [Kuvan lähetysasetukset] → [Internet-faksi-asetukset] → [Skannausasetukset] → [Lähetyksen asetukset]. Jos haluat saada raportin, kosketa [Kyllä]-näppäintä. Kosketa muussa tapauksessa [Ei]-näppäintä. (Jos käytetään toimintoa Suora SMTP, lähetyksen vahvistusta ei suoriteta.)

### Verkkokansion määrittäminen osoitteeksi

1. #### Kosketa [Selaa]-näppäintä.

   - Syötä kohde suoraan koskettamalla [Polun syöttö kansioon] -näppäintä. Ohjelmiston näppäimistö avautuu.
   - Jos käyttäjänimi tai salasana vaaditaan, pyydä ne palvelimen pääkäyttäjältä ja syötä ne.

2. #### Kosketa sen työryhmän näppäintä, jota haluat käyttää.

   - Kosketa -kuvaketta ja etsi työryhmää, palvelinta tai verkkokansiota avainsanan perusteella.
   - Näytössä voi olla korkeintaan 100 työryhmää, 100 palvelinta ja 100 verkkokansiota.
   - Palaa vaiheen 1 näyttöön koskettamalla -näppäintä.

3. #### Kosketa sen palvelimen tai tietokoneen näppäintä, jota haluat käyttää.

   Jos näyttöön tulee ruutu, jossa kehotetaan antamaan käyttäjänimi ja salasana, tarkista oikeutesi palvelimen pääkäyttäjältä ja anna asianmukainen käyttäjänimi ja salasana.

4. #### Kosketa verkkokansion näppäintä.

   Kun asetukset on tehty, kosketa [Syötä]-näppäintä. Palaat kohdan 1 näyttöön. Hyväksy kohde koskettamalla [Syötä]-näppäintä uudelleen.

Takaisin ylös