# KOPION VÄRIN SÄÄTÄMINEN (VÄRITASAPAINO)

## Yleiskatsaus

Toiminto säätää värikopiokuvan väriä.
Se jakaa jokaisen värin (keltainen, magenta, syaani ja musta) kahdeksaan tummuusasteeseen ja säätää kunkin tummuusasteen tummuutta. Kaikkia kahdeksaa tummuusastetta voi säätää kerralla.
Väritasapaino on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.

###### Väritasapainon oletusasetuksen muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Värin säätö] → [Väritasapainon perusasetus].

## Toiminta

1. #### Kosketa [Muut]-näppäintä ja sitten [Väritasapaino]-näppäintä.

2. #### Kosketa sen värin välilehteä, jota haluat säätää.

3. #### Voit säätää väritasapainoa koskettamalla -näppäintä tai liu'uttamalla vierityspalkkia.

   Jos haluat säätää erikseen kahdeksaa vierityspalkkia, valitse [Aseta erässä] -valintaruudun asetukseksi , ja kosketa vierityspalkkia.
   Kosketa tarvittaessa kunkin värin välilehteä ja toista tämä vaihe.

   Väritasapainoasetus

   - Voit palauttaa nykyisen väritasapainon oletusasetukseen
     koskettamalla [Koon nollaus] -näppäintä.
   - Voit palauttaa kaikki väritasapainot oletusasetukseen
     koskettamalla[Peruuta kaikki] -näppäintä. Kaikkien kahdeksan tummuusasteen arvot palautuvat väritasapainon oletusasetuksiksi.
     Oletusväritasapaino asetetaan valitsemalla asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Värin säätö] → [Väritasapainon perusasetus].

4. #### Aseta alkuperäinen ja kosketa [Esikatselu]-näppäintä.

   Aseta alkuperäinen automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE
   - VALOTUSLASI

5. #### Aloita kopiointi koskettamalla [Värikäynnistys]-näppäintä.

   ###### Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

   Määritä kopioiden määrä koskettamalla kopioiden näyttönäppäintä.

Takaisin alkuun