# JÄRJESTELMÄASETUSTEN LUETTELO

## Yleiskatsaus

Seuraavassa on asetustilakohteiden luettelo, tehtaan oletusasetukset ja kunkin kohteen rajoitukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.

### KOKONAISMÄÄRÄ

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
KOKONAISMÄÄRÄ | - | Kyllä | Kyllä
Laskuritoiminto | - | Kyllä | Kyllä
| Laitelaskuri
| - | Kyllä | Kyllä

### Oletusasetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Oletusasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Kellon säätö
| Kyllä | Kyllä
| Määritä aikavyöhyke
| - | Kyllä | Kyllä
| Päivämäärän ja ajan asetukset
| - | Kyllä | Kyllä
| Synkronoi Internet-aikapalvelimen kanssa
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
Kesäajan asetus | Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Valitse asetustyyppi
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Aloitusaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Lopetusaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Säätöaika
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
Oletusmuoto | Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Valitse näppäimistö
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä

### Luettelon tulostus (käyttäjä)

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Luettelon tulostus (käyttäjä)
| Kyllä | Kyllä
| Mukautettujen asetusten luettelo
| - | Kyllä | Kyllä
| Tulostimen testisivu
| - | Kyllä | Kyllä
| Lähetysosoiteluettelo
| - | Kyllä | Kyllä
| Asiakirjojen arkistoinnin kansioluettelo
| - | Kyllä | Kyllä

### Paperitasoasetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Paperitasoasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Taso 1
| Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″) | Kyllä | Kyllä
| Taso 2
| Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″) | Kyllä | Kyllä
| Taso 3
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Taso 4
| Kyllä | Kyllä
| Taso 5*1, 2, 3
| Tavallinen, A4, (8-1/2″ × 11″)*1 Tavallinen, A3, (11″ × 17″) *2, 3 | Kyllä | Kyllä
| Taso 6*3
| Tavallinen, A3 (11″ × 17″) | Kyllä | Kyllä
| Ohisyöttötaso*4
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Samanlaisten kokojen valinta automaattista tunnistusta varten
| Auto-AB: 216 mm x 330 mm (8-1/2” x 13”) Auto-Inch: 8-1/2” x 14” | Kyllä | Kyllä
| Syöttäjä (ylempi)
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Syöttäjä (alempi)
| Tavallinen, Auto-AB (Auto-Inch) | Kyllä | Kyllä
| Mukautetun koon rekisteröinti (ohisyöttö)
| Mukautettu 1–7: X = 420 mm (17”), Y = 297 mm (11”) | Kyllä | Kyllä

*1 Kun suurkapasiteettitaso (MX-LC12) on asennettu
*2 Kun suurkapasiteettitaso (MX-LC13 N) on asennettu
*3 Kun suurkapasiteettitasot on asennettu
*4 Kun ohisyöttötaso on asennettu

### Paperityypin tunnistus

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Paperityypin tunnistus
| - | Kyllä | Kyllä

### Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Fakdatan vastaanotto/edelleenlähetys
| Kyllä | Kyllä
| Internet-faksin asetukset*
| Kyllä | Kyllä
| Vastaanoton aloitus
| - | Kyllä | Kyllä
| Manuaalivastaanottonäppäin aloitusikkunassa
| Aktivoi | Kyllä | Kyllä
| Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot
| - | Kyllä | Kyllä

* Internet-faksin laajennuspaketin ollessa asennettu

### Tila-asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Tila-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| Oletusasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Kopiota
| 1 kopiosarja | Kyllä | Kyllä
| Suunta
| Pysty | Kyllä | Kyllä
| Oletuspaperikoko
| A4 (8-1/2” x 11”) | Kyllä | Kyllä
| Oletusarvoinen ulostulotaso
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Oletuspaperityyppi
| Tavallinen paperi | Kyllä | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| 600 dpi (korkealuokkainen) | Kyllä | Kyllä
| Estä tyhjän sivun tulostus
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Viivan Paksuus
| 5 | Kyllä | Kyllä
| 2-puolinen tuloste
| 1-puol. | Kyllä | Kyllä
| Väritila
| Autom. | Kyllä | Kyllä
| Moniotostulostus
| 1 otos | Kyllä | Kyllä
| Sovita sivulle
| Aktivoi | Kyllä | Kyllä
| ULOSTULO
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Kyllä | Kyllä
| Tulosta sarja kerrallaan
| Aktivoi | Kyllä | Kyllä
| Niitin sijainti
| Pois | Kyllä | Kyllä
| Rei’itys
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Taitto
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Vihkotaitto
| Sisäpuoli | Kyllä | Kyllä
| Z-taitto pap. koko
| Kaikki käytössä | Kyllä | Kyllä
| Kirjetaitto
| Tulostuspuoli: sisäpuolen sidontareuna: oikea sidonta | Kyllä | Kyllä
| Haitari
| Kyllä | Kyllä
| Kaksoistaitto
| Kyllä | Kyllä
| Taitettu keskeltä
| Kyllä | Kyllä
| Trimmausmäärän asetukset
| 2,0 mm | Kyllä | Kyllä
| PIKATIEDOSTO
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| PCL-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| PCL-merkistön asetus
| PC-8 | Kyllä | Kyllä
| PCL-fonttiasetus
| Sisäinen Fontti, 0: Courier | Kyllä | Kyllä
| PCL-rivinvaihtokoodi
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Kyllä | Kyllä
| A4 leveä
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| PostScript-asetukset
| Kyllä | Kyllä
| Tulosta PS-virhetiedot
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Binaarikäsittely
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä

### Asiakirjojen arkistoinnin hallinta

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Asiakirjojen arkistoinnin hallinta
| - | Kyllä | Kyllä

### USB-laitteen tarkistus

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| USB-laitteen tarkistus
| - | Kyllä | Kyllä
| Tunnistettu laite
| - | Kyllä | Kyllä
| Ajuri
| - | Kyllä | Kyllä

### Käyttöasetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Suurenna näyttötilaa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näppäinääni
| Keski | Ei | Kyllä
| Näppäinäänen oletusasetukset
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Paluu perustilaan
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Poista ajastus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Viestiajan asetus
| 6 sekuntia | Ei | Kyllä
| MFP:n näytön kieliasetus
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Näytön oletusasetukset
| Kotinäyttö | Ei | Kyllä
| Näytä suosikkivalikot oletuksena
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näytä tehtäväpaneeli oletuksena
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteetin esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näppäintoimintoasetus
| 0.0 sekuntia | Ei | Kyllä
| Poista autom. näppäintoisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kellon asetus pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kansilehdet/liitteet pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Man. viimeistelyn poist. käyt.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Aseta näppäimistön prioriteetti*1
| Ohjelmiston näppäimistö | Ei | Kyllä
| Näytä nykyinen polku järjestelmäasetuksissa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Aktivoi nykyisen polun linkki
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen määrän alkuasetus
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Yhtenäistä 10-näppäinnumero nousevassa järjestyksessä ylävasemmalta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| MFP-näyttömuodon asetus
| Kuvio 4 | Ei | Kyllä
| Esikatseluasetus
| Ei | Kyllä
| Vastaanotetut tiedot Kuvan tark.asetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Oletusluettelo/pikkukuvanäyttö
| Ei | Kyllä
| Faksin/I-faksin vastaanottotiedot
| Pikkukuva | Ei | Kyllä
| Palauta tied. Dokumentin tallennuksesta
| Ei | Kyllä
| Pääkansio/Pikatiedostokansio
| Luettelo | Ei | Kyllä
| Mukautettu kansio
| Luettelo | Ei | Kyllä
| Etäkäytön asetukset
| Ei | Kyllä
| Etäkäyttöohjelmiston toiminta
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Käyttö määritetyltä tietokoneelta
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Tietokoneen isäntänimi tai IP-osoite
| - | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Käyttö sallittu salasanalliselle käyttäjälle
| Ei | Kyllä
| Toiminnallinen oikeus
| Kielletty | Ei | Kyllä
| Näytä salasanan kirjoitusikkuna
| Näytä sekä PC:llä että MFP:llä | Ei | Kyllä
| Evästeasetukset
| Ei tallennettu | Ei | Kyllä
| Näyttönäppäimistön mallin asetus
| - | Ei | Kyllä
| Mukautetut näppäinasetukset*2
| - | Ei | Kyllä
| Kotinäyttöasetukset*2
| - | Ei | Kyllä

*1 Kun ulkoinen näppäimistö on asennettu
*2 Tätä ei voida asettaa laitteessa. Voidaan asettaa asetustilassa (Internet-versio). (Pääkäyttäjän oikeudet tarvitaan.)

### Laiteasetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Laiteasetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen koon tunnistuksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen koon tunnistuksen yhdistelmä
| AB-1 (INCH-1) | Ei | Kyllä
| Peruuta tunnistus valotuslasilla
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Syöttölaitteen poisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen syöttötapa
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| 2-puol. pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä*1
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Viimeistelijän poistaminen käytöstä*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto*3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista syöttölaite käytöstä*4
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ladonnan poisto käytöstä*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Nidonnan esto*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Automaattinen vihkonidonta*5
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Vihkotaiton/-nidonnan säätö*5
| Kaikki 0 mm | Ei | Kyllä
| Satulanidontakohdan säätö*6
| 0 | Ei | Kyllä
| Rei’ityksen poistaminen käytöstä*7
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Taittolaitteen asettaminen pois käytöstä*8
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Leikkausmoduulin estäminen*9
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Väritilan poistaminen käytöstä*10
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Automaattisen paperinvalinnan asetukset
| Tavallinen paperi | Ei | Kyllä
| Tandemyhteyden asetus
| Ei | Kyllä
| Orjalaitteen IP-osoite
| 0.0.0.0 | Ei | Kyllä
| Portin numero
| 50001 | Ei | Kyllä
| Päälaitetilan poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Orjalaitetilan poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tunnistustaso automaattisessa väritilassa
| 3 | Ei | Kyllä
| Viimeistelykaukaloiden automaattinen vaihto*2
| - | Ei | Kyllä
| Kohdistussäädöt
| - | Ei | Kyllä
| Kiintolevyn optimointi
| - | Ei | Kyllä
| Kiinnitysyksikön puhdistustila
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| PTC-puhdistustila
| - | Ei | Kyllä
| MC-puhdistustila
| - | Ei | Kyllä
| Lämpöyksikön säätöasetukset
| Ei | Kyllä
| Paperin paino
| 60–89 g/m2 (16–23 lbs.) | Ei | Kyllä
| Luettelon tulostus
| Yksipuolinen | Ei | Kyllä
| Vähennä mustia juovia
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näytä varoitusviesti mustien juovien havaitsemisesta.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä

*1 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*2 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*3 Kun ohisyöttötaso on asennettu
*4 Kun syöttäjä on asennettu
*5 Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu
*6 Kun satulaviimeistelijä (100 arkin nidonta) on asennettu
*7 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*8 Kun taittoyksikkö on asennettu
*9 Kun trimmimoduuli on asennettu
*10 Kun on tapahtunut väriongelma

### Kopioinnin asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Kopioinnin asetukset
| Ei | Kyllä
| Perusasetukset
| Ei | Kyllä
| Väritila
| Värillinen | Ei | Kyllä
| Paperitaso
| - | Ei | Kyllä
| Valotustapa
| Autom. | Ei | Kyllä
| Kopiosuhde
| 100% | Ei | Kyllä
| 2-puol. kopio
| 1-puolisesta 1-puolinen | Ei | Kyllä
| ULOSTULO
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Kopioinnin asetukset
| Ei | Kyllä
| Kopioinnin valotuksen säätö
| Ei | Kyllä
| Väri
| 5 | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| 5 | Ei | Kyllä
| Kääntökopioinnin asetus
| Kääntökopiointi | Ei | Kyllä
| Lisää tai muuta esiasetettuja kopiosuhteita.
| - | Ei | Kyllä
| Enimmäiskopiomäärän asetus
| 9999 | Ei | Kyllä
| Marginaalinsiirron perusasetus
| Ei | Kyllä
| 1 puoli
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| 2 puoli
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Häivytyksen säätö
| Ei | Kyllä
| Reunahäivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Keskiosan häivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Korttitoiminnon asetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen Koko
| X: 86 mm (3-3/8”), Y: 54 mm (2-1/8”) | Ei | Kyllä
| Sovita sivulle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Automaattinen satulanidonta*
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tab.kopioinnin alkuasetus
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Autom. paperinvalinnan esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Automaattinen paperinsyöttötason valinta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| M/V 600 dpi × 600 dpi -skannaustila syöttölaitteelle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| M/V-pikaskannaus valotuslasilta
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Autom. tyhjennys ennen työn kopiointia
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Värien säädöt
| Ei | Kyllä
| Väritasapainon perusasetus
| Tehtaan oletusasetus | Ei | Kyllä
| Automaattinen värikalibrointi
| - | Ei | Kyllä

* Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu

### Tulostimen asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Tulostimen asetukset
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Estä ilmoitussivun tulostus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Estä testisivun tulostus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| A4/Letter-koon autom. vaihto
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Tulostustummuustaso
| Ei | Kyllä
| Väri
| 3 | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| 3 | Ei | Kyllä
| CMYK-valotuksen säätö
| Kaikki 0 | Ei | Kyllä
| Ohisyöttökaukalon asetukset*
| Ei | Kyllä
| Salli paperikoon tunnistus ohisyöttötasossa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Salli valittu paperikoko ohisyöttötasossa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Taustatulostusjono
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Liitäntäasetukset
| Ei | Kyllä
| Heksadesimaalitulostus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| I/O-aikaraja
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Ota USB-portti käyttöön
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| USB-portin emulaation vaihtaminen
| Autom. | Ei | Kyllä
| Ota verkkoportti käyttöön
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Verkkoportin emuloinnin vaihto
| Autom. | Ei | Kyllä
| Portin vaihtomenetelmä
| Vaihda työn lopussa | Ei | Kyllä
| Automaattinen värikalibrointi
| - | Ei | Kyllä

* Kun ohisyöttötaso on asennettu

### Kuvan lähetyksen asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Kuvan lähetyksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Pidä asetuksia hetken aikaa skannauksen jälkeen
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näytön oletusasetukset
| Sähköposti (faksi, kun faksi on asennettu) | Ei | Kyllä
| Osoitekirjan oletusvalinta
| Ei | Kyllä
| Sovella Vain lähetystilan osoitteita
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Luokka esitetään oletusasetuksena
| Ei mitään | Ei | Kyllä
| Näytä kaikki osoitetyypit juuri näytettävästä tilasta huolimatta.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Osoitekirjan laajentaminen
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Kuvan suunta
| Pysty | Ei | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| Ei | Kyllä
| Yhteinen skanneri
| Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, 200 × 200 dpi | Ei | Kyllä
| Sähköposti
| Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, 200 × 200 dpi | Ei | Kyllä
| Internet-faksi*1
| Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, 200 × 100 dpi | Ei | Kyllä
| FAKSI*2
| Käytä asetettua tarkkuutta tallennett.: Pois, Vakio | Ei | Kyllä
| Oletusvalotusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi
| Teksti | Ei | Kyllä
| Terävyys
| 3 | Ei | Kyllä
| Kontrasti
| 3 | Ei | Kyllä
| Lähetä sama kuva, joka lähetettiin faksilla/Internet-faksilla
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Syötä seuraava osoite sarjalähetykseen
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaus valmis -ääni
| Keski | Ei | Kyllä
| Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Vastaanotetun tulostusdatan pitoasetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Oletusvarmennusleima*3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Häivytyksen säätö
| Ei | Kyllä
| Reunahäivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Keskiosan häivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Vastaanotettujen tietojen aikamääritteinen tulostus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Salli/estä asetukset
| Ei | Kyllä
| Rekisteröinnin poistaminen käytöstä
| Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta*4
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista osoitteen rekisteröinti käytöstä yleisellä osoitehaulla*4
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla*4
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Asetukset tiedonsiirron estämiseksi
| Ei | Kyllä
| Estä [Läh. uudelleen] faksi/kuvanlähetyst.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä valinta osoitekirjasta
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä PC-I-faksin lähetys*1
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä PC-faksin lähetys*4
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Oma nimen ja kohteen asetus
| Ei | Kyllä
| Lähettäjän tietojen rekisteröinti
| - | Ei | Kyllä
| Oman nimivalinnan rekisteröinti
| - | Ei | Kyllä
| Skannausasetukset
| Ei | Kyllä
| Skannausasetukset
| Ei | Kyllä
| Oletuslähettäjän asetus
| - | Ei | Kyllä
| Väritilan oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Yhteinen skanneri
| (Ei kohdetta)
| Autom. | Ei | Kyllä
| (Ei kohdetta)
| Harmaasävy | Ei | Kyllä
| Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Yhteistä sähköposteille
| (Ei kohdetta)
| Autom. | Ei | Kyllä
| (Ei kohdetta)
| Harmaasävy | Ei | Kyllä
| Estä mustavalkoasetuksen muuttaminen Auto-tilassa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tiedostomuodon asetus
| Yhteinen skanneri
| Ei | Kyllä
| Tiedostomuoto
| PDF | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Eritellyt sivut/tiedosto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Sivujen määrä
| 1 | Ei | Kyllä
| Sähköposti
| Ei | Kyllä
| Tiedostomuoto
| PDF | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Eritellyt sivut/tiedosto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Sivujen määrä
| 1 | Ei | Kyllä
| Pakkaustapa sarjalähetyksessä
| Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MH (G3) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Keski | Ei | Kyllä
| Lähetystiedon maksimimäärän asetus
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Lähetystiedon maksimimäärän asetus (FTP/Työpöytä/Verkkokansio)
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Piilokopioasetus
| Ei | Kyllä
| Aseta piilokopio päälle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Näytä <span class="key_name">[Piilokopio]</span>-osoite työn tila -ikkunassa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista skannaustoiminto käytöstä
| Ei | Kyllä
| PC-skannaus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Oletusosoitteen asetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Internet-faksin asetukset*1
| Ei | Kyllä
| Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. käynnistys tulostettaessa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Pakkausasetus
| MH (G3) | Ei | Kyllä
| Kaiuttimen äänenvoimakkuuden asetus
| Ei | Kyllä
| Vastaanottosignaali
| Keski | Ei | Kyllä
| Tietoliikennevirheen äänimerkki
| Keski | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Tapahtumaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Yhden lähetys
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Sarjalähetys käynnissä
| Tulosta kaikki raportit | Ei | Kyllä
| Vastaanottaa
| Ei Tulostettua Raporttia | Ei | Kyllä
| Toimintaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. tulostus, kun muisti täyttyy
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulosta päivittäin määrättynä aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Otsikkotekstin Tulostus Valitse Asetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lähetysasetuk.
| Ei | Kyllä
| I-faksin vast.ottorap. päällä/pois -asetus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| I-faksin vast.ottoraportti-Pyynnön aikakatkaisun asetus
| 1 tunti | Ei | Kyllä
| Uudelleenlähetyskerrat vastaanottovirheen yhteydessä
| 2 kertaa | Ei | Kyllä
| Lähetystiedon maksimimäärän asetus
| Ei rajaa | Ei | Kyllä
| Kiertolähetyksen asetus
| Kaikki käytössä | Ei | Kyllä
| Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Uudelleensoitot, kun linja on varattu
| Haku. Kertaa: 2; Väli: 3 minuuttia | Ei | Kyllä
| Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe
| Haku. Kertaa: 1; Väli: 3 minuuttia | Ei | Kyllä
| Vastaanottoasetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. pienennös vastaanotossa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| 2-puol. vastaanoton asetukset
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Aseta osoite datan edelleenlähetykselle
| - | Ei | Kyllä
| Suora SMTP
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää isäntänimi tai IP-osoite
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Isäntänimi tai IP-osoite
| - | Ei | Kyllä
| Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus *5
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Vast.ottoajan ja päivän tulost
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| A3-kokoisen vastaanotetun pienennys *5
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| POP3-yhteyden aikakatkaisun asetus
| 60 sekuntia | Ei | Kyllä
| Vastaanotettavien tarkistusvälin asetus
| 5 min | Ei | Kyllä
| Faksin ulostuloasetukset
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Roskapostin/Palvelinnimien estoasetus
| Ei | Kyllä
| Roskapostin/Palvelinnimien estoasetus
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä

*1 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*2 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu
*3 Kun varmennusleimayksikkö on asennettu
*4 Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön
*5 Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa ja joillakin alueilla.

### Asiakirjojen arkistointi

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Asiakirjojen arkistointi
| Ei | Kyllä
| Oletustilan asetukset
| Jakotila | Ei | Kyllä
| Lajittelutavan asetus
| Päiväys | Ei | Kyllä
| Pääkäyttäjän käyttöoikeuksien asetus
| Ei | Kyllä
| Poista tiedosto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista kansio
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Salasanan vaihtaminen
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista kaikki pikatiedostot
| Ei | Kyllä
| Poista nyt
| - | Ei | Kyllä
| Poista pikatiedostot käynnistettäessä
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Kuvan suunta
| Pysty | Ei | Kyllä
| Väritilan oletusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Oletusvalotusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi
| Teksti | Ei | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| 600 × 600 dpi | Ei | Kyllä
| Väridatan pakkaussuhteen asetus
| Norm. pakk. | Ei | Kyllä
| Skannaus valmis -ääni
| Keski | Ei | Kyllä
| Oletusarvoinen ulostulotaso*1
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä tekstin/leiman tulostus uudelleentulostettaessa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Erätulostusasetukset
| Ei | Kyllä
| [Kaikki käyttäjät] -valinta ei sallittu
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| [Käytt. Tuntem.] -valinta ei sallittu.
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Häivytyksen säätö
| Ei | Kyllä
| Reunahäivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Keskiosan häivytyksen leveys
| 10 mm (1/2”) | Ei | Kyllä
| Korttitoiminnon asetukset
| Ei | Kyllä
| Alkuperäisen Koko
| X: 86 mm (3-3/8”), Y: 54 mm (2-1/8”) | Ei | Kyllä
| Sovita tallennuskokoon
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tall./poista-aset. tied. tulost. jälkeen
| Tallenna | Ei | Kyllä
| Skannaa ulkoiseen muistilaitteeseen -asetus
| Ei | Kyllä
| Väritilan oletusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tiedostomuodon asetus
| PDF | Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Ei | Kyllä
| Pakkaussuhde
| Keski | Ei | Kyllä
| Musta kirj. korost
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Eritellyt sivut/tiedosto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Oletusvalotusasetukset
| Autom. | Ei | Kyllä
| Alkuperäinen oletuskuvatyyppi
| Autom. | Ei | Kyllä
| Tarkkuuden perusasetus
| 200 × 200 dpi | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä ulkoiseen muistilaitteeseen tallennus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tietokoneselaukseen tarkoitetun PDF-muodon oletusasetus
| Ei | Kyllä
| Mustavalkoinen
| Ei | Kyllä
| Pakkaustapa
| MMR (G4) | Ei | Kyllä
| Väri/Harmaasävy
| Ei | Kyllä
| Pakkaussuhde
| Keski | Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| internet-Faksi
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| FAX
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaa kiintolevylle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Lisää tarkkuus ennen työn suorittamista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Asiakirjan lähetysvaihtoehdot
| Ei | Kyllä
| Tulostus
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| AAA Skann. lähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| I-faksin lähetys(myös PC-I-Faksi) *2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Faksin lähetys (myös PC-Faksi)*3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaa kiintolevylle
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| AAA Skann. lähetys
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| AAA Skann. lähetys
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| I-faksin lähetys(myös PC-I-Faksi) *2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Faksin lähetys (myös PC-Faksi)*3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaa kiintolevylle
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Internet-faksin lähetys*2
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| AAA Skann. lähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| I-faksin lähetys (myös PC-I-Faksi)
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Faksin lähetys (myös PC-Faksi)
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Skannaa kiintolevylle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Faksin Lähetys*3
| Ei | Kyllä
| Kopiointi
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| TULOSTIN
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| AAA Skann. lähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| I-faksin lähetys(myös PC-I-Faksi) *2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Faksin lähetys (myös PC-Faksi)
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Skannaa kiintolevylle
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tiedostoasetusten autom. poisto
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä

*1 Kun ulostuloyksikkö on asennettu
*2 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*3 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu

### Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Luettelon tulostus (Pääkäyttäjä)
| Ei | Kyllä
| Pääkäyttäjän asetusluettelo
| - | Ei | Kyllä
| Kuvan lähetyksen toimintaraportti
| - | Ei | Kyllä
| Tiedon vastaanotto-/edelleenlähetysluettelo
| - | Ei | Kyllä
| Internet-asetusten luettelo*1
| - | Ei | Kyllä
| Metadata-asetusten luettelo*2
| - | Ei | Kyllä

*1 Kun verkko on otettu käyttöön
*2 Kun sovelluksen integrointimoduuli on asennettu

### Sharp OSA-asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Sharp OSA-asetukset
| Ei | Kyllä
| Ulkoisen tilin asetus*1
| Ei | Kyllä
| Ulkoinen tilinhallinta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ota ulkoisen palvelimen suorittama todennus käyttöön
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| USB-ajuriasetukset*2
| Ei | Kyllä
| Ulkoinen näppäimistö
| Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä
| Kortin luku/kirjoituslaite
| Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä
| USB-muisti
| Käytä sisäistä ohjainta | Ei | Kyllä
| Salaustaso
| Ei mitään | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteettijärjestys
| - | Ei | Kyllä

*1 Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli on asennettu
*2 Kun ulkoisen tilinhallinnan moduuli tai sovelluksen tiedonsiirtomoduuli on asennettu

### Salli/estä asetukset

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| SALLI/ESTÄ ASETUKSET
| Ei | Kyllä
| Tila-asetukset
| Ei | Kyllä
| Estä tyhjän sivun tulostus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Käyttäjän hallinta
| Ei | Kyllä
| Epäkelvon käyttäjän tulostuksen esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Käyttöasetukset
| Ei | Kyllä
| Peruuta ajastimen automaattinen nollaus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Töiden prioriteetin esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulostus ohisyöttötasolta pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista autom. näppäintoisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kellon asetus pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kansilehdet/liitteet pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Laiteasetukset
| Ei | Kyllä
| Syöttölaitteen poisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| 2-puol. pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista suurkapasiteetti kasetti käytöstä*1
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kaukaloasetusten poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Viimeistelijän poistaminen käytöstä*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista syöttölaite käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ladonnan poisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Nidonnan esto*2
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Rei’ityksen poistaminen käytöstä*3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Taittolaitteen asettaminen pois käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Leikkausmoduulin estäminen
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Väritilan poistaminen käytöstä*4
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Päälaitetilan poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Orjalaitetilan poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kopioinnin asetukset
| Ei | Kyllä
| Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Ohisyöttötason esto kaksipuoleiskopioinnissa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Autom. paperinvalinnan esto
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä mukautetun kuvan rekisteröinti
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys kopioinnin aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulostimen asetukset
| Ei | Kyllä
| Estä ilmoitussivun tulostus
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Estä testisivun tulostus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista ohisyöttölokero autom. paperivalinnasta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Suoran USB-muisti tulostuksen poistaminen käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Suoran verkkokansiotulostuksen poisto käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä lähetys tulostuksen aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kuvan lähetyksen asetukset
| Ei | Kyllä
| Aseta näyttöjärjestyksen vaihto pois päältä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä faksilähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Rekisteröinnin poistaminen käytöstä
| Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekist. käyttöpaneelista
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä kohteen rekisteröinti verkkosivulta*5
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista ohjelman rekisteröinti käytöstä
| Ei | Kyllä
| Poista käytöstä kaikkien ohjelmakohtien rekisteröinti
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista Muistilokeron rekisteröinti käyt.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista osoitteen rekisteröinti käytöstä yleisellä osoitehaulla*5
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista rekisteröinti käytöstä Network Scanner Tool -ohjelmistolla*5
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä verkon kautta edelleenlähetys*5
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Asetukset tiedonsiirron estämiseksi
| Ei | Kyllä
| Estä [Läh. uudelleen] faksi/kuvanlähetyst.
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä valinta osoitekirjasta
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Estä PC-I-faksin lähetys*6
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä PC-faksin lähetys*7
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Asiakirjojen arkistointi
| Ei | Kyllä
| Poista käytöstä tekstin/leiman tulostus uudelleentulostettaessa
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Erätulostusasetukset
| Ei | Kyllä
| [Kaikki käyttäjät] -valinta ei sallittu
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| [Käytt. Tuntem.] -valinta ei sallittu.
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä ulkoiseen muistilaitteeseen tallennus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Verkkoselain- asetukset
| Ei | Kyllä
| Poista URL-osoitteen syöttö käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä suosikin lisämuokkaus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä rekisteröinti / pääsivun muokkaus
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Poista käytöstä tulostus Internet-selaimesta tai PDF-lukuohjelmasta
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Estä historian näyttö
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tietoturva-asetukset
| Ei | Kyllä
| Piilotetun mallin tulostusasetus
| Ei | Kyllä
| Poista suora syöttö käytöstä
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä

*1 Kun suurkapasiteettitaso on asennettu
*2 Kun satulanidontaviimeistelijä tai viimeistelijä on asennettu
*3 Kun rei’itysyksikkö on asennettu
*4 Kun on tapahtunut väriongelma
*5 Kun verkkoyhteys on otettu käyttöön
*6 Kun Internet-faksin laajennuspaketti on asennettu
*7 Kun faksin laajennuspaketti on asennettu

### DATAN VARMISTUSKOPIO

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| DATAN VARMISTUSKOPIO
| Ei | Kyllä
| Varmuustallennus
| - | Ei | Kyllä
| Laitteen kloonaus
| - | Ei | Kyllä
| Osoitekirjan edelleenlähetys
| - | Ei | Kyllä

### Tuotekoodi

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| TUOTEKOODI*
| Ei | Kyllä
| Sarjanumero
| - | Ei | Kyllä
| Viivakoodifontit
| - | Ei | Kyllä
| Internet-faksin laajennus
| - | Ei | Kyllä
| Hälytys ja tilaviesti sähköpostiin
| - | Ei | Kyllä
| Sovelluksen integrointimoduuli
| - | Ei | Kyllä
| Sovelluksen tiedonsiirtomoduuli
| - | Ei | Kyllä
| Ulkoisen tilinhallinnan moduuli
| - | Ei | Kyllä
| XPS-laajennus
| - | Ei | Kyllä

* Asennetut lisälaitteet määrittävät, voiko joitakin asetuksia käyttää.

### Järjestelmäasetusten tallentaminen/kutsuminen

K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| Järjestelmäasetusten tallentaminen/kutsuminen
| Ei | Kyllä
| Palauta tehdasasetukset
| - | Ei | Kyllä
| Tallenna nykyiset asetukset
| - | Ei | Kyllä
| Palauta asetukset
| - | Ei | Kyllä

Takaisin ylös