# KOHTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA

## Yleiskatsaus

Kun LDAP-palvelin on määritetty asetustilassa (pääkäyttäjä), voit hakea osoitteita osoitekirjasta ja noutaa kohdeosoitteen Skannaa sähköpostiin -lähetystä tai Internet-faksi-lähetystä varten (lukuun ottamatta Suora SMTP -osoitteita).

## Toiminta

1. #### Kosketa tehtäväpaneelin [Yleinen osoitehaku] -näppäintä

2. #### Kosketa LDAP-palvelinta, jota haluat käyttää

   Tämän vaiheen voi jättää väliin, jos vain yksi LDAP-palvelin on tallennettu. Jos näyttöön tulee todennusruutu LDAP-palvelinta varten, anna käyttäjänimi ja salasana. Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

3. #### Kosketa [Kohde]-kohdan -näppäintä ja valitse haettava kohde [Nimi]- tai [Osoite/numero]-kohdasta.

4. #### Syötä avainsana ja kosketa [Etsi]-näppäintä.

   Kun kosketat avainsanan syöttöruutua, ohjelmiston näppäimistö avautuu.
   Hakutulokset tulevat hetken kuluttua näkyviin.
   Syötä hakuteksti (korkeintaan 64 merkkiä). Järjestelmä aloittaa syötettyjä kirjaimia vastaavien nimien etsimisen.
   Tähteä käytetään seuraavasti:
   XXX *: Merkeillä XXX alkavat nimet
   * XXX: Merkkeihin XXX päättyvät nimet
   * XXX *: Merkit XXX sisältävät nimet
   AA * XX: Merkeillä AA alkavat ja merkkeihin XX päättyvät nimet.

5. #### Kosketa kohteen pikanäppäintä.

   - Voit lisätä kohdeosoitteita koskettamalla osoitetta ja koskettamalla sitten -näppäintä.
   - Voit tarkastella tallennettuja tietoja koskettamalla pikanäppäintä ja koskettamalla sitten [Vahvista osoitetiedot] -näppäintä.

   ###### Jos yhtään vastaanottajaa ei löydy:

   Muuta hakuehtoja ja kosketa sitten [Etsi uudelleen] -näppäintä.

Takaisin ylös