# ULKOISTEN SOVELLUSTEN ASETUKSET

## Perussovellusten asetukset

Perussovellusten asetuksia voidaan lisätä ja hallita.

### Perussovellusten lisääminen tai muokkaus

[Lisää]-näppäimen koskettaminen tuo esiin perussovellusten rekisteröintinäytön. Korkeintaan 8 verkkokansiota voidaan rekisteröidä.
Kun kosketat jonkin perussovelluksen nimeä, kyseisen perussovelluksen rekisteröintinäyttö tulee näkyviin. Nyt voit muokata sitä.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Sovelluksen nimi | Syötä sovelluksen nimi.
Sovelluksen käyttöliittymän osoite | Määritä sovelluksen IP-osoite tai verkkonimi laitteen käyttöliittymän hallintaa varten.
Aikakatkaisu | Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia.
Laajennusalusta | Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää laajennusalustaa.
Käytä välityspalvelinta | Ota tämä asetus käyttöön, kun haluat käyttää välityspalvelinta.
Tiedoston koko | Määritä sovelluksen näyttökoko X- ja Y-koordinaateilla.
Näyttömuoto | Määritä sovelluksen näyttö.

### Perussovelluksien poistaminen

Jos haluat poistaa valitun perussovelluksen, valitse perussovelluksen valintaruudun asetukseksi ja kosketa [Poista]-näppäintä.

## Sovelluksen asetusta vastaanotetaan

Faksin tai Internet-faksin vastaanottotoiminnot voidaan määrittää Sharp OSA -sovelluksissa.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Siirrä sovellukseen | Faksin tai Internet-faksin vastaanottoa voidaan hallita Sharp OSA -sovelluksilla.
Sovelluksen nimi | Syötä vastaanoton hallintaan käytettävän sovelluksen nimi.
Verkkopalvelun osoite | Syötä verkkopalvelun osoite.
Aikakatkaisu | Syötä aikaraja.
Käytä välityspalvelinta | Pääsy verkkoon välityspalvelimen kautta sallitaan.

## Ulkoisen tilinhallinta sovelluksen asetukset

Ulkoinen tilinhallintasovellus voidaan lisätä ja sitä voidaan hallita.
Valitse sen palvelimen nimi, johon ulkoinen tilinhallintasovellus on asennettu.

###### Asetusten luettelo

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Ulkoinen tilinhallinta | Määrittää, otetaanko käyttöön yhteenlaskutoiminto käyttämällä ulkoista tilinhallintasovellusta. Kun toiminto on käytössä, syötä aina sovelluksen nimi tai verkkopalvelun osoite.
Määritä todennuspalvelin (Palvelin 1) | Kun palvelin on määritetty, ulkoinen todennustila valitaan. Tällä sivulla määritetty sovellus hallitsee kaikkea pääsyä monitoimilaitteeseen. Jos määrität sovelluksen, syötä aina sovelluksen nimi, sovelluksen käyttöliittymän osoite tai Palvelin 1:n verkkopalvelun osoite. Jos sovellusta ei määritetä, ulkoinen yhteenlaskutila valitaan.
Ota käyt. kuvan työloki | Tämä näkyy, kun ”Sharp Document Recorder” -ohjelman tuotekoodi syötetään.
Palvelin 1–4 | Valitse palvelin, jonka haluat ottaa käyttöön.
Sovelluksen nimi | Syötä sovelluksen nimi.
Sovelluksen käyttöliittymän osoite | Syötä laitteen päälle kytkemisen jälkeen näkyvän kirjautumisnäytön URL-osoite.
Verkkopalvelun osoite | Syötä XML/SOAP-protokollan kautta komentoja ja tapahtumia lähettävän palvelimen tai tietokoneen URL-osoite.
Aikakatkaisu | Syötä aikaraja. Oletusasetus on 20 sekuntia.

Takaisin ylös