# SUUREN SIVUMÄÄRÄN LÄHETYS (TYÖN KOKOAMINEN)

## Yleiskatsaus

Tämän toiminnon avulla voit jakaa monisivuisen alkuperäisen asiakirjan osiin ja skannata jokaisen osan käyttäen automaattista syöttölaitetta, minkä jälkeen voit lähettää sivut yhtenä lähetyksenä. Voit skannata automaattiseen syöttölaitteeseen tai valotuslasille asetetun alkuperäisen asiakirjan. Käytä tätä toimintoa, kun alkuperäisiä sivuja on enemmän kuin automaattiseen syöttölaitteeseen mahtuu kerralla.
Skannaa ensin sarja, joka sisältää alkuperäisen ensimmäisen sivun. Ensimmäisen sarjan skannaukseen käytettyä asetusta voidaan käyttää jatkossa, kunnes viimeinen sarja on skannattu.

- Enintään 999 sivua voi skannata. Huomaa, että kun muistia käytetään muihin töihin, voidaan skannata vähemmän sivuja.
- Jos muisti täyttyy skannauksen aikana, näkyviin tulee viesti ja skannaus peruuntuu.
- Kunkin alkuperäisasiakirjasarjan skannausasetuksia voi muuttaa.

Tämä toiminto ei ole käytettävissä pikalähetyksessä, suorassa lähetyksessä eikä käytettäessä kaiutinta numeronvalintaan.

## Toiminta

1. #### Alkuperäisten asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen

   Aseta alkuperäisasiakirjat kokonaan asiakirjan syöttötasolle. Alkuperäisiä voidaan pinota merkkiviivaan asti.
   - AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

2. #### Syötä vastaanottajan faksinumero.

   - KOHDENUMERON SYÖTTÄMINEN NUMERONÄPPÄIMILLÄ
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS HAKUNUMERON AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS YLEISEN OSOITEKIRJAN AVULLA
   - OSOITTEEN MÄÄRITYS LÄHETYSLOKIN AVULLA

3. #### Kosketa [Työn Kokoaminen] -näppäintä.

   Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen.

   ###### Monisivusuurennosasetuksen peruuttaminen:

   Poista valintamerkki koskettamalla [Työn Kokoaminen] -näppäintä.

4. #### Käynnistä alkuperäisasiakirjan skannaus koskettamalla [Aloita]- tai [Esikatselu]-näppäintä.

   Voit esikatsella lopullista kuvaa ja lähettää sen samanaikaisesti. Lisätietoja on kohdassa KUVAN TARKISTUS ENNEN LÄHETYSTÄ.

5. #### Aseta seuraava alkuperäissarja laitteeseen ja kosketa [Lisäskannaus]-näppäintä.

   Toista tämä vaihe, kunnes kaikki alkuperäiset on skannattu.
   Aseta tehtäväpaneelissa [Muuta seuraavan alkuper. asetusta] -valintaruudun asetukseksi ja kosketa sitten [Lisäskannaus]-näppäintä tarpeen mukaan ja muuta sitten seuraavan alkuperäisasiakirjan skannaus- tai lähetysasetuksia.

   ###### Skannauksen peruuttaminen:

   Kosketa [CA]-näppäintä. Kaikki asetukset skannatut tiedot mukaan lukien tyhjennetään.

6. #### Kosketa [Aloita]-näppäintä.

Takaisin ylös