# ECO-ASETUS

Laitteen virrankulutusta voidaan vähentää säästötoiminnon asetusten avulla.
Virransäästöasetukset ovat muutettavissa yhdessä.
Valitse ”Normaali toiminto” tai ”Säästoim.” sen mukaan, miten paljon laitteen virrankulutusta halutaan vähentää.
Jos haluat säätää säästöasetukset erikseen, valitse ”Virranhallinnan mukaan”.

### Säästötilan asetukset

Kohta | Kuvaus
--- | ---
Normaali tila | Tasapainotilassa laitteen käyttö on helppoa ja virrankulutus on normaalia vähäisempää.
Eco-tila | Minimoi laitteen virrankulutuksen.
Virranhallinnan mukaan | Erikseen määritettyjä virransäästöasetuksia noudatetaan.

### Säästötilan asetusten arvojen määrittäminen

Kuhunkin toimintoon käytettävien arvojen asetus on seuraava.

Virransäästö | Normaali tila | Eco-tila
--- | --- | ---
Eco-skannaus | Päällä (Vain lähetystilat) | Päällä (Kaikki tilat paitsi kopiointi)
Ajastinsammutus | Muuta siirtoaikaa: Autom. | Määrää siirtoaika: Päällä (1 minuutti)
Heti kun etätyö on valmis, siirry automaattiseen virransammutustilaan. | Pois | Päällä
Esilämmitystilan asetus | 1 min | 1 min
Kytke paneelinäyttö pois esilämmitystoiminnon ajaksi | Päällä | Päällä

Virranhallinta-asetuksen kutakin energiasäästöasetusta ei käytetä, kun normaali tai säästötoiminto on käytössä.
Takaisin ylös