# ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA

## Yleiskatsaus

Jos alkuperäinen ei ole vakiokokoinen tai jos laite ei ole tunnistanut kokoa oikein, määritä alkuperäisen koko manuaalisesti.
Kun [Pitkä] on valittu, kaksipuolista skannausasetusta ja lähetyskokoa ei voi muuttaa.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Alkuperäinen]-näppäintä.

2. #### Kosketa Skannauskoko-näppäintä.

3. #### Kosketa sopivan paperikoon näppäintä.

   Voit määrittää AB-paperikoon koskettamalla [AB]-välilehteä ja koskettamalla sitten sopivan paperikoon näppäintä.
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

   - Jos lähetät pitkän alkuperäisasiakirjan, kosketa [Pitkä]-näppäintä.
     Käytä automaattista syöttölaitetta pitkän alkuperäisasiakirjan skannaukseen. Skannattava maksimileveys on 1 000 mm (39-3/8″) (maksimikorkeus on 297 mm (11-5/8″)).
     - LÄHETETTÄVÄT ALKUPERÄISASIAKIRJOJEN KOOT

Takaisin ylös