# VÄRITILAN MÄÄRITTÄMINEN

## Yleiskatsaus

Voit määrittää väritilan ottaessasi kopion.
Väritilan alkuperäisenä asetuksena on "Värillinen".

###### Autom.

Kone havaitsee onko alkuperäisasiakirja värillinen vai mustavalkoinen ja vaihtaa tilan (väritila värilliselle alkuperäiskappaleelle tai mustavalkotila mustavalkoiselle alkuperäiskappaleelle).

###### 2-värinen

Poistaa alkuperäisen punertavat osat, muuttaa ne toisen värisiksi ja kopioi alkuperäisen tämän värisenä ja mustana. Esimerkiksi, jos valittu väri on sininen, alkuperäisen punaiset osat poistetaan ja kopioidaan sinisinä. Kaikki muut värit punaista lukuun ottamatta kopioidaan mustana. (Punertava väri)
On myös mahdollista poistaa alkuperäisestä muut paitsi mustat osat, korvata ne toisella värillä ja kopioida alkuperäinen värillisenä ja mustana. (Paitsi musta)

###### Yksivärinen

Alkuperäinen kopioidaan yhdellä värillä riippumatta alkuperäisasiakirjan väreistä.

Väritilan ollessa määritettynä alkuperäinen kopioidaan mustavalkoisena, jos kosketat [M/V käynnistys] -näppäintä.

###### Oletusväritilan muuttaminen:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Kopioinnin asetukset] → [Perusasetukset] → [Väritila].

###### Tunnistustason muuttaminen siten, että laite tunnistaa mustavalkoiset ja värilliset asiakirjat:

Valitse asetustilassa (pääkäyttäjä) [Järjestelmäasetukset] → [Laiteasetukset] → [Tunnistustaso Auto-väritilassa]. Kun väritilaksi on asetettu automaattinen tila, värillisten tai mustavalkoisten alkuperäisten asiakirjojen havaitsemiskohdaksi voidaan asettaa yksi viidestä tasosta.

## Toiminta

### Auto-tila

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Autom.]-näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Jos väritila ei vaihdu oikein värillisen ja mustavalkoisen välillä Auto-tilassa, vaihda väritila manuaalisesti.

### Värillinen

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Värillinen]-näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

### Mustavalkoinen

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [M/V]-näppäintä.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

### 2-värinen

###### Muiden värien kuin musta kopiointi määritetyn värisenä

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [2-värinen]-näppäintä.

3. #### Kosketa [Muuta]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Paitsi musta] -näppäintä.

5. #### Kosketa väriä, jonka haluat kopioida.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Tässä määrittämäsi väri kopioidaan kaksivärisenä ja mustana.

###### Asiakirjan punertavan värin muuntaminen toisen värin sävyiseksi ja kopiointi tämän värisenä ja mustana

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [2-värinen]-näppäintä.

3. #### Kosketa [Muuta]-näppäintä.

4. #### Kosketa [Punertava väri] -näppäintä.

5. #### Kosketa väriä, jota käytetään mustan lisäksi tulostamiseen.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .
   Punertavat osiot korvataan tässä määrittämälläsi värillä ja sitä käytetään kopiointiin yhdessä mustan kanssa.

### Yksivärinen

1. #### Kosketa [Väritila]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Yksivärinen]-näppäintä.

3. #### Kosketa [Muuta]-näppäintä.

4. #### Kosketa väriä, jota haluat käyttää.

   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

Takaisin alkuun