# AUTOMAATTINEN TUNNISTUS

## Yleiskatsaus

Kun alkuperäinen on asetettu paikoilleen, laite tunnistaa sen koon automaattisesti.
Asetetun alkuperäisasiakirjan koko näkyy skannauskokona, ja lähetettävä koko näkyy skannauskokona perusnäytössä.

- Vain vakiokokoiset alkuperäiset voidaan tunnistaa automaattisesti.
- - ASETETUN ALKUPERÄISASIAKIRJAN KOKO
- Jos alkuperäisen koko on tuumakoko tai muu kuin vakiokoko tai jos alkuperäisen kokoa ei ole tunnistettu oikein, alkuperäisen skannauskoko on määritettävä manuaalisesti.
- - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN PAPERIKOKONA
  - ALKUPERÄISASIAKIRJAN SKANNAUSKOON MÄÄRITTÄMINEN KÄYTTÄMÄLLÄ NUMEROARVOJA
- Jos haluat lähettää suurennetun tai pienennetyn alkuperäisasiakirjan, lähetyskoko on määritettävä manuaalisesti.
- - KUVAN LÄHETYSKOON MÄÄRITTÄMINEN

Takaisin ylös