# TASO 1/2

## Yleiskatsaus

Tasolle 1 voi asettaa enintään 1 200 arkkia A4-kokoista (8-1/2" × 11") paperia.
Tasolle 2 voi asettaa enintään 800 A4-kokoista paperiarkkia.
Jos lisäsit tasolle erityyppistä tai -kokoista paperia kuin siinä oli aiemmin, tarkista asetustilan asetukset. Vääränlaiset asetukset saattavat aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.

###### Paperin tyypin ja koon tarkastaminen:

Valitse asetustilassa [Järjestelmäasetukset] → [Paperitason asetukset].
Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin.

## Toiminta

1. #### Vedä paperitaso ulos.

   Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy.
   Pidä kahvasta kiinni, kunnes lukko vapautuu.

2. #### Nosta syöttötela ylös ja aseta paperi tasolle.

   Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (enintään 1 200 arkkia tasolla 1, enintään 800 arkkia tasolla 2).
   Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.

3. #### Laske syöttötela alas ja paina paperitaso varovasti laitteeseen.

   Työnnä taso kunnolla laitteen sisälle.

Takaisin alkuun