# FAKSITOIMINTOJEN ASETUSTILAN LUETTELO

## Yleiskatsaus

Seuraavassa luetellaan faksin asetustilan asetukset ja tehtaan oletusasetukset.
Koneen teknisistä tiedoista ja asennetuista oheislaitteista johtuen joidenkin asetusten käyttäminen ei ehkä ole mahdollista.
K: Käyttäjä; P: Pääkäyttäjä / Järjestelmän ylläpitäjä

Kohta | Tehtaan oletusasetus | K | A
--- | --- | --- | ---
| JÄRJESTELMÄASETUKSET
| Kyllä | Kyllä
| F-Koodin Muistilokero
| - | Kyllä | Kyllä
| FAKDATAN VASTAANOTTO/ EDELLEENLÄHETYS – FAKSITOIMINNOT
| Kyllä | Kyllä
| Faksiasetukset
| Kyllä | Kyllä
| Vastaanottoasetukset
| AUTOM. VASTAANOTTO | Kyllä | Kyllä
| Usean sarjan tulostus
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Nidonta *1
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Taitto *2
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Edelleenlähetä vastaanotetut tiedot
| - | Kyllä | Kyllä
| KUVAN LÄHETYKSEN ASETUKSET > FAKSITOIMINNOT
| Ei | Kyllä
| Faksiasetukset
| Ei | Kyllä
| Faksin Oletusasetukset
| Ei | Kyllä
| Valintatavan Asetus *3
| Ääni | Ei | Kyllä
| Autom. käynnistys tulostettaessa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Taukoajan Asetus
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Faksikohteen vahvistustila
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Kaiuttimen asetukset
| Ei | Kyllä
| Hälytysäänen Voimakkuus
| Äänenvoimakkuus:5 | Ei | Kyllä
| Linjamonitori
| Äänenvoimakkuus:5 | Ei | Kyllä
| Faksin vastaanotto valmis -signaali
| Äänenvoimakkuus: 5; Äänikuvio: 3 Lähetys suoritettu -äänen ajan asetus: 3 sek. | Ei | Kyllä
| Faksin lähetys Valmis signaali
| Äänenvoimakkuus: 5; Äänikuvio: 3 Lähetys suoritettu -äänen ajan asetus: 3 sek. | Ei | Kyllä
| Faksiyhteyden virhesignaali
| Äänenvoimakkuus: 5; Äänikuvio: 3 Lähetys suoritettu -äänen ajan asetus: 0,3 sekunnin välein | Ei | Kyllä
| Etävastaanottonumeron Asetus
| 5 | Ei | Kyllä
| Alkuperäisen tulostus tapahtumaraportissa
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Tapahtumaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Yhden lähetys
| Tulosta vain virheraportti | Ei | Kyllä
| Sarjalähetys käynnissä
| Tulosta kaikki raportit | Ei | Kyllä
| Vastaanottaa
| Ei Tulostettua Raporttia | Ei | Kyllä
| Luottamuksellinen Vastaanotto
| Tulosta Ilmoitussivu | Ei | Kyllä
| Toimintaraportin asetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. tulostus, kun muisti täyttyy
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Tulosta päivittäin määrättynä aikana
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| ECM
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Digitaalinen tilaajaverkko
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Eri Soittoäänen Tunnistus *3
| Pois | Ei | Kyllä
| Vaihdeasetus *3
| Kyllä | Kyllä
| Faksin Lähetyksen Asetukset
| Ei | Kyllä
| Autom. Pienenn. Asetus Lähetyksessä
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Kiertolähetyksen asetus
| Kaikki käytössä | Ei | Kyllä
| Pikalähetys
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Sivunumeron tulostus vastaanottavaan laittees
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Lähettäjän / kohteen nimen muutos
| Faksinumero | Ei | Kyllä
| Päiväyksen/Oman Numeron Tulostuksen Asettelu
| Alkuperäisen kuvan ulkopuolella | Ei | Kyllä
| Uudelleensoitot, kun linja on varattu
| Katso Maakohtainen taulukko | Ei | Kyllä
| Soita uudelleen, jos sattuu tiedonsiirtovirhe
| Katso Maakohtainen taulukko | Ei | Kyllä
| Estä faksilähetys
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Vastaanottoasetukset
| Ei | Kyllä
| Puheluiden määrä autom. vastaanotossa
| 2 kertaa | Ei | Kyllä
| Vastaanoton vaihtaminen manuaalisesta automaattiseen *3
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| 2-puol. vastaanoton asetukset
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Autom. pienennös vastaanotossa
| Aktivoi | Ei | Kyllä
| Tulostustyylin asetus
| Tulostus Oikeassa Koossa Tai Pienennettynä | Ei | Kyllä
| Aseta datan edelleenlähetyksen puhelinnumero
| - | Ei | Kyllä
| Letter-kokoisen vastaanotetun pienennetty tulostus *3
| Ota pois päältä | Kyllä | Kyllä
| Vast.ottoajan ja päivän tulost
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| A3-kokoisen vastaanotetun pienennys *3
| Ota pois päältä | Ei | Kyllä
| Faksin ulostuloasetukset
| Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen | Ei | Kyllä
| Taittokoon asetus
| A4R, Letter R: Ota pois päältä Muut: Aktivoi | Ei | Kyllä
| Salli/hylkää numeroasetus
| Ei | Kyllä
| Salli/hylkää numeroasetus
| Kaikki pois käytöstä | Ei | Kyllä
| Faksin Pollauksen Suojaus
| Ei | Kyllä
| Aseta faksipollauksen turvallisuus
| Aktivoi | Ei | Kyllä

*1 Kun satulanidontaviimeistelijä on asennettu
*2 Kun taittoyksikkö on asennettu
*3 Tämä toiminto ei ole käytettävissä joissakin maissa ja joillakin alueilla.
Takaisin ylös