# TULOSTETUN PAPERIN TAITTO

## Yleiskatsaus

Tulostetut kopiot voi taittaa.

Taittotyypit | Käytettävä paperi | Tulostuspuoli | Nidontareuna | Taitettu kuva
--- | --- | --- | --- | ---
Z-taitto | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | Sisäpuoli | Oikea nidonta |
Kirjetaitto | A4R, 8-1/2" × 11"R | Sisäpuoli | Oikea nidonta |
Sisäpuoli | Vasen nidonta |
Ulkopuoli | Oikea nidonta |
Ulkopuoli | Vasen nidonta |
Haitaritaitto | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Oikea nidonta |
- | Vasen nidonta |
Kaksoistaitto | A4R, 8-1/2" × 11"R | Sisäpuoli | Oikea nidonta |
Sisäpuoli | Vasen nidonta |
Ulkopuoli | Oikea nidonta |
Ulkopuoli | Vasen nidonta |
Taitettu keskeltä | A4R, 8-1/2" × 11"R | Sisäpuoli | Oikea nidonta |
Ulkopuoli | Vasen nidonta |
Satulataitto | Satulaviimeistelijä (50 arkin sidonta): A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Satulaviimeistelijä (100 arkin sidonta): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Sisäpuoli | Oikea nidonta |
Ulkopuoli | Vasen nidonta |

Voit tarkistaa määritetyn taittotyypin kohdassa "KOPIOINNIN ESIKATSELUN NÄYTTÖ".

- Satulataiton käyttöä varten tarvitaan satulanidontaviimeistelijä.
- Z-taiton, kirjetaiton, haitaritaiton, kaksoistaiton ja yksinkertaisen taiton käyttöä varten tarvitaan taittoyksikkö.
- Erikoismateriaaleja, kuten kalvoa ja välilehtipaperia, ei voi käyttää.
- Paperin taittotoimintoa ei voi käyttää yhdessä nidonta- ja rei'itystoimintojen kanssa. Näitä toimintoja voidaan kuitenkin käyttää yhdessä, jos Z-taiton paperikooksi on asetettu A3, B4 tai 11" × 17".
- Taittotoimintoa ei voi käyttää, jos kaksipuolinen tulostus on poistettu käytöstä asetustilassa.

## Toiminta

1. #### Kosketa [Ulostulo]-näppäintä.

2. #### Kosketa [Taita•Lävistä] -välilehteä ja kosketa taittotyypin näppäintä.

   ###### Paperin taittotoiminnon peruuttaminen:

   Kosketa valittua taittonäppäintä uudestaan.

3. #### Kosketa [Tiedot]-näppäintä.

   Katso asetusmenetelmä kohdasta "Taittotyyppien tietotyypit".
   Kosketa asetusten määrittämisen jälkeen .

### Taittotyyppien tietotyypit

Satulataitto
Määritä "Tulostuspuoli" ja "Monitaite".

- "Monitaite" on käytettävissä, jos satulaviimeistelijä (100 arkin sidonta) on asennettu laitteeseen.
- Monitaitetoiminto taittaa viisi arkkia kerrallaan. Esimerkiksi: jos alkuperäisessä on 12 A4-kokoista tavallista arkkia, ne taitetaan yhteensä kolme kertaa: 5 arkkia + 5 arkkia + 2 arkkia.
  Joidenkin paperityyppien tapauksessa kerralla taitettujen arkkien määrä on pienempi. Esimerkiksi paksu paperi taitetaan kolme arkkia kerrallaan.

Z-taitto
Määritä paperikoko Z-taittoa varten.

Kirjetaitto
Määritä "Tulostuspuoli" ja "Avoin suunta".

Haitaritaitto
Määritä "Avoin suunta".

Kaksoistaitto
Määritä "Tulostuspuoli" ja "Avoin suunta".

Yksinkertainen taitto
Määritä "Tulostuspuoli".

Takaisin alkuun